,Высота модуля##OTHER##,Количество модулей##OTHER##,URL##OTHER##,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 3000К 60°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-#-#-3000k-60gr,63610.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 3000К 60°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 3000К 90°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-#-#-3000k-90gr,63610.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 3000К 90°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 3000К 120°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-#-#-3000k-120gr,63610.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 3000К 120°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 4000К 120°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-#-#-4000k-120gr,68400.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 4000К 120°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 4000К 60°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-#-#-4000k-60gr,68400.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 4000К 60°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 4000К 90°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-#-#-4000k-90gr,68400.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 4000К 90°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 5000К 120°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-#-#-5000k-120gr,68400.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 5000К 120°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 5000К 60°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-#-#-5000k-60gr,68400.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 5000К 60°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 5000К 90°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-#-#-5000k-90gr,68400.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 5000К 90°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 3000К 120°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-#-#-3000k-120gr,78680.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 3000К 120°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 3000К 60°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-#-#-3000k-60gr,78680.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 3000К 60°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 3000К 90°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-#-#-3000k-90gr,78680.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 3000К 90°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 4000К 120°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-#-#-4000k-120gr,84600.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 4000К 120°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 4000К 60°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-#-#-4000k-60gr,84600.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 4000К 60°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 4000К 90°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-#-#-4000k-90gr,84600.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 4000К 90°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 5000К 120°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-#-#-5000k-120gr,84600.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 5000К 120°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 5000К 60°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-#-#-5000k-60gr,84600.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 5000К 60°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 5000К 90°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-#-#-5000k-90gr,84600.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 5000К 90°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 3000К 120°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-#-#-3000k-120gr,95420.000000000000,3000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 3000К 120°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 3000К 60°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-#-#-3000k-60gr,95420.000000000000,3000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 3000К 60°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 3000К 90°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-#-#-3000k-90gr,95420.000000000000,3000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 3000К 90°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 4000К 120°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-#-#-4000k-120gr,102600.000000000000,4000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 4000К 120°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 4000К 60°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-#-#-4000k-60gr,102600.000000000000,4000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 4000К 60°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 4000К 90°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-#-#-4000k-90gr,102600.000000000000,4000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 4000К 90°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 5000К 120°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-#-#-5000k-120gr,102600.000000000000,5000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 5000К 120°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 5000К 60°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-#-#-5000k-60gr,102600.000000000000,5000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 5000К 60°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 5000К 90°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-#-#-5000k-90gr,102600.000000000000,5000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 5000К 90°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 3000К 120°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-#-#-3000k-120gr,118020.000000000000,3000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 3000К 120°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 3000К 60°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-#-#-3000k-60gr,118020.000000000000,3000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 3000К 60°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 3000К 90°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-#-#-3000k-90gr,118020.000000000000,3000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 3000К 90°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 4000К 120°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-#-#-4000k-120gr,126900.000000000000,4000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 4000К 120°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 4000К 60°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-#-#-4000k-60gr,126900.000000000000,4000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 4000К 60°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 4000К 90°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-#-#-4000k-90gr,126900.000000000000,4000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 4000К 90°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 5000К 120°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-#-#-5000k-120gr,126900.000000000000,5000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 5000К 120°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 5000К 60°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-#-#-5000k-60gr,126900.000000000000,5000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 5000К 60°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 5000К 90°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-#-#-5000k-90gr,126900.000000000000,5000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 5000К 90°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 3000К 120°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-#-#-3000k-120gr,158100.000000000000,3000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 3000К 120°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 3000К 60°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-#-#-3000k-60gr,158100.000000000000,3000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 3000К 60°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 3000К 90°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-#-#-3000k-90gr,158100.000000000000,3000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 3000К 90°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 4000К 120°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-#-#-4000k-120gr,170000.000000000000,4000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 4000К 120°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 4000К 60°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-#-#-4000k-60gr,170000.000000000000,4000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 4000К 60°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 4000К 90°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-#-#-4000k-90gr,170000.000000000000,4000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 4000К 90°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 5000К 120°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-#-#-5000k-120gr,170000.000000000000,5000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 5000К 120°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 5000К 60°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-#-#-5000k-60gr,170000.000000000000,5000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 5000К 60°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 5000К 90°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-#-#-5000k-90gr,170000.000000000000,5000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 5000К 90°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 3000К 120°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Box-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-box-#-3000k-120gr,63610.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,486.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 3000К 120°,13.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 3000К 60°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Box-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-box-#-3000k-60gr,63610.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,486.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 3000К 60°,13.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 3000К 90°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Box-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-box-#-3000k-90gr,63610.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,486.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 3000К 90°,13.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 4000К 120°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Box-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-box-#-4000k-120gr,68400.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,486.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 4000К 120°,13.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 4000К 60°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Box-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-box-#-4000k-60gr,68400.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,486.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 4000К 60°,13.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 4000К 90°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Box-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-box-#-4000k-90gr,68400.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,486.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 4000К 90°,13.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 5000К 120°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Box-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-box-#-5000k-120gr,68400.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,486.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 5000К 120°,13.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 5000К 60°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Box-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-box-#-5000k-60gr,68400.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,486.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 5000К 60°,13.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 5000К 90°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Box-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-#-box-#-5000k-90gr,68400.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,486.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Box CRI70 5000К 90°,13.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 3000К 120°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Box-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-box-#-3000k-120gr,78680.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 3000К 120°,13.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 3000К 60°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Box-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-box-#-3000k-60gr,78680.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 3000К 60°,13.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 3000К 90°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Box-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-box-#-3000k-90gr,78680.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 3000К 90°,13.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 4000К 120°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Box-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-box-#-4000k-120gr,84600.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 4000К 120°,13.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 4000К 60°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Box-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-box-#-4000k-60gr,84600.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 4000К 60°,13.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 4000К 90°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Box-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-box-#-4000k-90gr,84600.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 4000К 90°,13.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 5000К 120°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Box-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-box-#-5000k-120gr,84600.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 5000К 120°,13.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 5000К 60°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Box-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-box-#-5000k-60gr,84600.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 5000К 60°,13.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 5000К 90°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Box-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-#-box-#-5000k-90gr,84600.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Box CRI70 5000К 90°,13.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 3000К 120°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Box-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-box-#-3000k-120gr,95420.000000000000,3000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,442.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 3000К 120°,19.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 3000К 60°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Box-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-box-#-3000k-60gr,95420.000000000000,3000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,442.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 3000К 60°,19.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 3000К 90°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Box-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-box-#-3000k-90gr,95420.000000000000,3000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,442.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 3000К 90°,19.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 4000К 120°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Box-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-box-#-4000k-120gr,102600.000000000000,4000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,442.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 4000К 120°,19.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 4000К 60°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Box-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-box-#-4000k-60gr,102600.000000000000,4000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,442.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 4000К 60°,19.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 4000К 90°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Box-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-box-#-4000k-90gr,102600.000000000000,4000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,442.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 4000К 90°,19.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 5000К 120°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Box-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-box-#-5000k-120gr,102600.000000000000,5000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,442.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 5000К 120°,19.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 5000К 60°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Box-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-box-#-5000k-60gr,102600.000000000000,5000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,442.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 5000К 60°,19.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 5000К 90°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Box-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-#-box-#-5000k-90gr,102600.000000000000,5000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,442.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Box CRI70 5000К 90°,19.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 3000К 120°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Box-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-box-#-3000k-120gr,118020.000000000000,3000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,515.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 3000К 120°,21.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 3000К 60°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Box-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-box-#-3000k-60gr,118020.000000000000,3000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,515.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 3000К 60°,21.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 3000К 90°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Box-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-box-#-3000k-90gr,118020.000000000000,3000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,515.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 3000К 90°,21.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 4000К 120°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Box-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-box-#-4000k-120gr,126900.000000000000,4000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,515.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 4000К 120°,21.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 4000К 60°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Box-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-box-#-4000k-60gr,126900.000000000000,4000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,515.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 4000К 60°,21.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 4000К 90°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Box-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-box-#-4000k-90gr,126900.000000000000,4000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,515.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 4000К 90°,21.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 5000К 120°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Box-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-box-#-5000k-120gr,126900.000000000000,5000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,515.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 5000К 120°,21.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 5000К 60°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Box-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-box-#-5000k-60gr,126900.000000000000,5000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,515.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 5000К 60°,21.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 5000К 90°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Box-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-#-box-#-5000k-90gr,126900.000000000000,5000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,515.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Box CRI70 5000К 90°,21.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 120°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Box-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-box-#-3000k-120gr,158100.000000000000,3000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,661.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 120°,29.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 60°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Box-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-box-#-3000k-60gr,158100.000000000000,3000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,661.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 60°,29.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 90°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Box-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-box-#-3000k-90gr,158100.000000000000,3000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,661.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 90°,29.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 120°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Box-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-box-#-4000k-120gr,170000.000000000000,4000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,661.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 120°,29.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 60°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Box-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-box-#-4000k-60gr,170000.000000000000,4000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,661.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 60°,29.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 90°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Box-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-box-#-4000k-90gr,170000.000000000000,4000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,661.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 90°,29.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 120°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Box-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-box-#-5000k-120gr,170000.000000000000,5000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,661.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 120°,29.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 60°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Box-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-box-#-5000k-60gr,170000.000000000000,5000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,661.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 60°,29.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 90°,592.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Box-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-#-box-#-5000k-90gr,170000.000000000000,5000.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,661.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 90°,29.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 3000К 20°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-3000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-400-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,52640.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,512.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 3000К 20°,9.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 4000К 20°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-4000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-400-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,56000.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,512.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 4000К 20°,9.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 5000К 20°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-5000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-400-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,56000.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,512.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 5000К 20°,9.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 3000К 35°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-3000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-400-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,58280.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,512.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 3000К 35°,9.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 4000К 35°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-4000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-400-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,62000.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,512.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 4000К 35°,9.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 5000К 35°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-5000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-400-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,62000.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,512.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D CRI70 5000К 35°,9.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 3000К 20°,496.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-3000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-500-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,63540.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,562.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 3000К 20°,9.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 4000К 20°,496.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-4000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-500-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,67600.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,562.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 4000К 20°,9.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 5000К 20°,496.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-5000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-500-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,67600.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,562.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 5000К 20°,9.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 3000К 35°,496.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-3000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-500-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,70500.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,562.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 3000К 35°,9.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 4000К 35°,496.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-4000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-500-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,75000.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,562.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 4000К 35°,9.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 5000К 35°,496.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-5000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-500-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,75000.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,562.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D CRI70 5000К 35°,9.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 3000К 20°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-3000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-600-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,78960.000000000000,3000.000000000000,497.000000000000,368.000000000000,592.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 3000К 20°,17.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 4000К 20°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-4000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-600-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,84000.000000000000,4000.000000000000,497.000000000000,368.000000000000,592.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 4000К 20°,17.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 5000К 20°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-5000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-600-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,84000.000000000000,5000.000000000000,497.000000000000,368.000000000000,592.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 5000К 20°,17.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 3000К 35°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-3000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-600-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,87420.000000000000,3000.000000000000,497.000000000000,368.000000000000,592.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 3000К 35°,17.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 4000К 35°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-4000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-600-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,93000.000000000000,4000.000000000000,497.000000000000,368.000000000000,592.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 4000К 35°,17.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 5000К 35°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-5000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-600-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,93000.000000000000,5000.000000000000,497.000000000000,368.000000000000,592.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D CRI70 5000К 35°,17.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 3000К 20°,496.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-3000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-750-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,95180.000000000000,3000.000000000000,592.000000000000,368.000000000000,547.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 3000К 20°,18.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 4000К 20°,496.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-4000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-750-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,101250.000000000000,4000.000000000000,592.000000000000,368.000000000000,547.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 4000К 20°,18.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 5000К 20°,496.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-5000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-750-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,101250.000000000000,5000.000000000000,592.000000000000,368.000000000000,547.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 5000К 20°,18.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 3000К 35°,496.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-3000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-750-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,105750.000000000000,3000.000000000000,592.000000000000,368.000000000000,547.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 3000К 35°,18.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 4000К 35°,496.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-4000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-750-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,112500.000000000000,4000.000000000000,592.000000000000,368.000000000000,547.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 4000К 35°,18.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 5000К 35°,496.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-5000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-750-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,112500.000000000000,5000.000000000000,592.000000000000,368.000000000000,547.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D CRI70 5000К 35°,18.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 3000К 20°,681.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-3000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-1000-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,130660.000000000000,3000.000000000000,592.000000000000,368.000000000000,732.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 3000К 20°,23.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 4000К 20°,681.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-4000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-1000-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,139000.000000000000,4000.000000000000,592.000000000000,368.000000000000,732.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 4000К 20°,23.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 5000К 20°,681.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-5000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-1000-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,139000.000000000000,5000.000000000000,592.000000000000,368.000000000000,732.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 5000К 20°,23.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 3000К 35°,681.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-3000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-1000-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,144760.000000000000,3000.000000000000,592.000000000000,368.000000000000,732.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 3000К 35°,23.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 4000К 35°,681.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-4000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-1000-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,154000.000000000000,4000.000000000000,592.000000000000,368.000000000000,732.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 4000К 35°,23.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 5000К 35°,681.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-5000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-1000-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,154000.000000000000,5000.000000000000,592.000000000000,368.000000000000,732.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D CRI70 5000К 35°,23.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 3000К 20°,681.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-3000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-1250-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,160550.000000000000,3000.000000000000,743.000000000000,376.000000000000,765.000000000000,1220.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 3000К 20°,30.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 4000К 20°,681.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-4000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-1250-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,170800.000000000000,4000.000000000000,743.000000000000,376.000000000000,765.000000000000,1220.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 4000К 20°,30.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 5000К 20°,681.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-5000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-1250-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,170800.000000000000,5000.000000000000,743.000000000000,376.000000000000,765.000000000000,1220.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 5000К 20°,30.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 3000К 35°,681.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-3000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-1250-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,177750.000000000000,3000.000000000000,743.000000000000,376.000000000000,765.000000000000,1220.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 3000К 35°,30.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 4000К 35°,681.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-4000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-1250-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,189100.000000000000,4000.000000000000,743.000000000000,376.000000000000,765.000000000000,1220.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 4000К 35°,30.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 5000К 35°,681.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-5000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-1250-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,189100.000000000000,5000.000000000000,743.000000000000,376.000000000000,765.000000000000,1220.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 5000К 35°,30.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 3000К 20°,896.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-3000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-1600-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,210560.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,376.000000000000,958.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 3000К 20°,37.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 4000К 20°,896.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-4000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-1600-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,224000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,376.000000000000,958.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 4000К 20°,37.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 5000К 20°,896.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-5000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-1600-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,224000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,376.000000000000,958.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 5000К 20°,37.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 3000К 35°,896.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-3000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-1600-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,233120.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,376.000000000000,958.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 3000К 35°,37.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 4000К 35°,896.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-4000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-1600-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,248000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,376.000000000000,958.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 4000К 35°,37.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 5000К 35°,896.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-5000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-1600-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,248000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,376.000000000000,958.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 5000К 35°,37.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 3000К 20°,996.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-3000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-2000-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,253800.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,376.000000000000,1058.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 3000К 20°,41.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 4000К 20°,996.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-4000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-2000-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,270000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,376.000000000000,1058.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 4000К 20°,41.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 5000К 20°,996.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-5000K-20gr/,PD-promled-plazma_d-2000-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,270000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,376.000000000000,1058.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 5000К 20°,41.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 3000К 35°,996.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-3000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-2000-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,282000.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,376.000000000000,1058.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 3000К 35°,41.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 4000К 35°,996.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-4000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-2000-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,300000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,376.000000000000,1058.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 4000К 35°,41.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 5000К 35°,996.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-5000K-35gr/,PD-promled-plazma_d-2000-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,300000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,376.000000000000,1058.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 5000К 35°,41.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 3000К 60°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-#-#-#-3000k-60gr,199750.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 3000К 60°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 4000К 60°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-#-#-#-4000k-60gr,212500.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 4000К 60°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 5000К 60°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-#-#-#-5000k-60gr,212500.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 5000К 60°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 3000К 90°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-#-#-#-3000k-90gr,199750.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 3000К 90°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 4000К 90°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-#-#-#-4000k-90gr,212500.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 4000К 90°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 5000К 90°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-#-#-#-5000k-90gr,212500.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 5000К 90°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 3000К 120°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-#-#-#-3000k-120gr,199750.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 3000К 120°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 4000К 120°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-#-#-#-4000k-120gr,212500.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 4000К 120°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 5000К 120°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-#-#-#-5000k-120gr,212500.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D CRI70 5000К 120°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 3000К 60°,800.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-#-#-#-3000k-60gr,255680.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 3000К 60°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 4000К 60°,800.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-#-#-#-4000k-60gr,272000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 4000К 60°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 5000К 60°,800.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-#-#-#-5000k-60gr,272000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 5000К 60°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 3000К 90°,800.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-#-#-#-3000k-90gr,255680.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 3000К 90°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 4000К 90°,800.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-#-#-#-4000k-90gr,272000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 4000К 90°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 5000К 90°,800.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-#-#-#-5000k-90gr,272000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 5000К 90°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 3000К 120°,800.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-#-#-#-3000k-120gr,255680.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 3000К 120°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 4000К 120°,800.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-#-#-#-4000k-120gr,272000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 4000К 120°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 5000К 120°,800.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-#-#-#-5000k-120gr,272000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D CRI70 5000К 120°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 3000К 60°,900.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-#-#-#-3000k-60gr,317720.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 3000К 60°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 4000К 60°,900.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-#-#-#-4000k-60gr,338000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 4000К 60°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 5000К 60°,900.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-#-#-#-5000k-60gr,338000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 5000К 60°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 3000К 90°,900.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-#-#-#-3000k-90gr,317720.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 3000К 90°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 4000К 90°,900.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-#-#-#-4000k-90gr,338000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 4000К 90°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 5000К 90°,900.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-#-#-#-5000k-90gr,338000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 5000К 90°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 3000К 120°,900.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-#-#-#-3000k-120gr,317720.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 3000К 120°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 4000К 120°,900.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-#-#-#-4000k-120gr,338000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 4000К 120°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 5000К 120°,900.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-#-#-#-5000k-120gr,338000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D CRI70 5000К 120°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 5000К 120°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Ekstra-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,73200.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 5000К 120°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 5000К 90°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Ekstra-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,73200.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 5000К 90°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 5000К 60°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Ekstra-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,73200.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 5000К 60°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 4000К 120°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Ekstra-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,73200.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 4000К 120°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 4000К 90°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Ekstra-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,73200.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 4000К 90°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 4000К 60°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Ekstra-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,73200.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 4000К 60°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 3000К 120°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Ekstra-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,68080.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 3000К 120°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 3000К 90°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Ekstra-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,68080.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 3000К 90°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 3000К 60°,373.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-400-D-Ekstra-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-400-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,68080.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,443.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 D Экстра CRI70 3000К 60°,8.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 5000К 120°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Ekstra-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,90000.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 5000К 120°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 5000К 90°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Ekstra-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,90000.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 5000К 90°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 5000К 60°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Ekstra-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,90000.000000000000,5000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 5000К 60°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 4000К 120°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Ekstra-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,90000.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 4000К 120°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 4000К 90°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Ekstra-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,90000.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 4000К 90°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 4000К 60°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Ekstra-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,90000.000000000000,4000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 4000К 60°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 3000К 120°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Ekstra-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,83700.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 3000К 120°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 3000К 90°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Ekstra-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,83700.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 3000К 90°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 3000К 60°,446.000000000000,2,https://promled.com/Plazma-500-D-Ekstra-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-500-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,83700.000000000000,3000.000000000000,399.000000000000,238.000000000000,506.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 D Экстра CRI70 3000К 60°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 5000К 120°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Ekstra-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,109800.000000000000,5000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 5000К 120°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 5000К 90°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Ekstra-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,109800.000000000000,5000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 5000К 90°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 5000К 60°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Ekstra-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,109800.000000000000,5000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 5000К 60°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 4000К 120°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Ekstra-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,109800.000000000000,4000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 4000К 120°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 4000К 90°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Ekstra-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,109800.000000000000,4000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 4000К 90°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 4000К 60°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Ekstra-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,109800.000000000000,4000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 4000К 60°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 3000К 120°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Ekstra-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,102110.000000000000,3000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 3000К 120°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 3000К 90°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Ekstra-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,102110.000000000000,3000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 3000К 90°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 3000К 60°,373.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-600-D-Ekstra-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-600-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,102110.000000000000,3000.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,425.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 D Экстра CRI70 3000К 60°,16.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 5000К 120°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Ekstra-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,135000.000000000000,5000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 5000К 120°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 5000К 90°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Ekstra-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,135000.000000000000,5000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 5000К 90°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 5000К 60°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Ekstra-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,135000.000000000000,5000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 5000К 60°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 4000К 120°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Ekstra-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,135000.000000000000,4000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 4000К 120°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 4000К 90°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Ekstra-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,135000.000000000000,4000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 4000К 90°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 4000К 60°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Ekstra-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,135000.000000000000,4000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 4000К 60°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 3000К 120°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Ekstra-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,125550.000000000000,3000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 3000К 120°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 3000К 90°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Ekstra-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,125550.000000000000,3000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 3000К 90°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 3000К 60°,446.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-750-D-Ekstra-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-750-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,125550.000000000000,3000.000000000000,590.000000000000,365.000000000000,498.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 D Экстра CRI70 3000К 60°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 5000К 120°,604.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Ekstra-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,183000.000000000000,5000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 5000К 120°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 5000К 90°,604.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Ekstra-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,183000.000000000000,5000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 5000К 90°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 5000К 60°,604.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Ekstra-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,183000.000000000000,5000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 5000К 60°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 4000К 120°,604.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Ekstra-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,183000.000000000000,4000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 4000К 120°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 4000К 90°,604.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Ekstra-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,183000.000000000000,4000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 4000К 90°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 4000К 60°,604.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Ekstra-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,183000.000000000000,4000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 4000К 60°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 3000К 120°,604.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Ekstra-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,170190.000000000000,3000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 3000К 120°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 3000К 90°,604.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Ekstra-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,170190.000000000000,3000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 3000К 90°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 3000К 60°,604.000000000000,3,https://promled.com/Plazma-1000-D-Ekstra-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1000-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,170190.000000000000,3000.000000000000,592.000000000000,365.000000000000,643.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 D Экстра CRI70 3000К 60°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 5000К 120°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-Ekstra-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,229000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 5000К 120°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 5000К 90°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-Ekstra-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,229000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 5000К 90°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 5000К 60°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-Ekstra-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,229000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 5000К 60°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 4000К 120°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-Ekstra-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,229000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 4000К 120°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 4000К 90°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-Ekstra-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,229000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 4000К 90°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 4000К 60°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-Ekstra-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,229000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 4000К 60°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 3000К 120°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-Ekstra-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,215260.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 3000К 120°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 3000К 90°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-Ekstra-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,215260.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 3000К 90°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 3000К 60°,592.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1250-D-Ekstra-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1250-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,215260.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,654.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 D Экстра CRI70 3000К 60°,29.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 5000К 120°,823.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-Ekstra-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,292800.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 5000К 120°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 5000К 90°,823.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-Ekstra-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,292800.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 5000К 90°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 5000К 60°,823.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-Ekstra-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,292800.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 5000К 60°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 4000К 120°,823.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-Ekstra-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,292800.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 4000К 120°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 4000К 90°,823.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-Ekstra-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,292800.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 4000К 90°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 4000К 60°,823.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-Ekstra-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,292800.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 4000К 60°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 3000К 120°,823.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-Ekstra-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,275230.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 3000К 120°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 3000К 90°,823.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-Ekstra-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,275230.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 3000К 90°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 3000К 60°,823.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-1600-D-Ekstra-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-1600-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,275230.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,862.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 D Экстра CRI70 3000К 60°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 5000К 120°,919.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-Ekstra-5000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,360000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 5000К 120°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 5000К 90°,919.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-Ekstra-5000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,360000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 5000К 90°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 5000К 60°,919.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-Ekstra-5000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,360000.000000000000,5000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 5000К 60°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 4000К 120°,919.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-Ekstra-4000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,360000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 4000К 120°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 4000К 90°,919.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-Ekstra-4000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,360000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 4000К 90°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 4000К 60°,919.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-Ekstra-4000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,360000.000000000000,4000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 4000К 60°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 3000К 120°,919.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-Ekstra-3000K-120gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,338400.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 3000К 120°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 3000К 90°,919.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-Ekstra-3000K-90gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,338400.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 3000К 90°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 3000К 60°,919.000000000000,4,https://promled.com/Plazma-2000-D-Ekstra-3000K-60gr/,PD-promled-plazma_d-2000-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,338400.000000000000,3000.000000000000,765.000000000000,372.000000000000,958.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 D Экстра CRI70 3000К 60°,39.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,Серия «Плазмы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 160 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи.
