,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##,Интерфейс управления##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 3000К 8°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-3000k-8gr,27900.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 3000К 8°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-3000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-4000k-8gr,30000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 4000К 8°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-5000k-8gr,30000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 5000К 8°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-3000k-12gr,27900.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 3000К 12°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-3000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-4000k-12gr,30000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 4000К 12°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-5000k-12gr,30000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 5000К 12°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-3000k-25gr,31250.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 3000К 25°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-3000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-4000k-25gr,33600.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 4000К 25°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-5000k-25gr,33600.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 5000К 25°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 3000К 40°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-3000k-40gr,31250.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 3000К 40°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-3000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 4000К 40°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-4000k-40gr,33600.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 4000К 40°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-4000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 5000К 40°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-5000k-40gr,33600.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 5000К 40°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-5000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-3000k-55gr,32340.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 3000К 55°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-3000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-4000k-55gr,34780.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 4000К 55°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-4000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-5000k-55gr,34780.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 5000К 55°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-5000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-3000k-90gr,32590.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 3000К 90°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-3000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-4000k-90gr,35040.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 4000К 90°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-4000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-5000k-90gr,35040.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 5000К 90°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-5000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 3000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-3000k-80x30gr,30500.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 3000К 80х30°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-3000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 4000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-4000k-80x30gr,32790.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 4000К 80х30°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-4000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 5000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-#-#-#-5000k-80x30gr,32790.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI70 5000К 80х30°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI70-5000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 3000К 8°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-3000k-8gr,33290.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 3000К 8°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-3000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-4000k-8gr,35800.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 4000К 8°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-5000k-8gr,35800.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 5000К 8°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-3000k-12gr,33290.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 3000К 12°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-3000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-4000k-12gr,35800.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 4000К 12°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-5000k-12gr,35800.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 5000К 12°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-3000k-25gr,37940.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 3000К 25°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-3000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-4000k-25gr,40800.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 4000К 25°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-5000k-25gr,40800.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 5000К 25°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 3000К 40°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-3000k-40gr,37940.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 3000К 40°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-3000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 4000К 40°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-4000k-40gr,40800.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 4000К 40°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-4000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 5000К 40°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-5000k-40gr,40800.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 5000К 40°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-5000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-3000k-55gr,39270.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 3000К 55°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-3000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-4000k-55gr,42230.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 4000К 55°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-4000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-5000k-55gr,42230.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 5000К 55°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-5000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-3000k-90gr,39570.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 3000К 90°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-3000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-4000k-90gr,42550.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 4000К 90°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-4000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-5000k-90gr,42550.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 5000К 90°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-5000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 3000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-3000k-80x30gr,37030.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 3000К 80х30°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-3000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 4000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-4000k-80x30gr,39820.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 4000К 80х30°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-4000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 5000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-#-#-#-5000k-80x30gr,39820.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI70 5000К 80х30°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI70-5000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 8°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-3000k-8gr,38220.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 8°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-3000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-4000k-8gr,41100.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 8°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-5000k-8gr,41100.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 8°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-3000k-12gr,38220.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 12°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-3000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-4000k-12gr,41100.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 12°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-5000k-12gr,41100.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 12°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-3000k-25gr,44640.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 25°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-3000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-4000k-25gr,48000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 25°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-5000k-25gr,48000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 25°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 30°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-3000k-30gr,46500.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 30°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-3000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-4000k-30gr,50000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 30°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-5000k-30gr,50000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 30°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 45°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-3000k-45gr,46500.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 45°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-3000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-4000k-45gr,50000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 45°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-5000k-45gr,50000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 45°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-3000k-60gr,48130.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 60°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-3000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-4000k-60gr,51750.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 60°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-5000k-60gr,51750.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 60°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 85°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-3000k-85gr,48690.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 85°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-3000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-4000k-85gr,52350.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 85°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-5000k-85gr,52350.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 85°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-3000k-75x50gr,44450.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 3000К 75х50°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-3000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-4000k-75x50gr,47800.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 4000К 75х50°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-#-#-#-5000k-75x50gr,47800.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI70 5000К 75х50°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI70-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 8°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-3000k-8gr,46130.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 8°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-3000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-4000k-8gr,49600.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 8°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-5000k-8gr,49600.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 8°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-3000k-12gr,46130.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 12°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-3000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-4000k-12gr,49600.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 12°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-5000k-12gr,49600.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 12°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 18°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-3000k-18gr,55060.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 18°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-3000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-4000k-18gr,59200.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 18°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-5000k-18gr,59200.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 18°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-3000k-25gr,55800.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 25°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-3000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-4000k-25gr,60000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 25°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-5000k-25gr,60000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 25°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 30°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-3000k-30gr,58130.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 30°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-3000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-4000k-30gr,62500.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 30°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-5000k-30gr,62500.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 30°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 45°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-3000k-45gr,58130.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 45°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-3000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-4000k-45gr,62500.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 45°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-5000k-45gr,62500.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 45°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-3000k-60gr,60160.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 60°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-3000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-4000k-60gr,64690.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 60°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-5000k-60gr,64690.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 60°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 85°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-3000k-85gr,60860.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 85°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-3000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-4000k-85gr,65440.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 85°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-5000k-85gr,65440.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 85°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-3000k-75x50gr,55570.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 3000К 75х50°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-3000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-4000k-75x50gr,59750.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 4000К 75х50°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-#-#-#-5000k-75x50gr,59750.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI70 5000К 75х50°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI70-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 3000К 18°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-3000k-18gr,64640.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 3000К 18°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-3000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-4000k-18gr,69500.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 4000К 18°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-5000k-18gr,69500.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 5000К 18°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 3000К 30°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-3000k-30gr,67430.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 3000К 30°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-3000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-4000k-30gr,72500.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 4000К 30°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-5000k-30gr,72500.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 5000К 30°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 3000К 45°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-3000k-45gr,67430.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 3000К 45°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-3000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-4000k-45gr,72500.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 4000К 45°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-5000k-45gr,72500.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 5000К 45°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-3000k-60gr,69790.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 3000К 60°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-3000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-4000k-60gr,75040.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 4000К 60°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-5000k-60gr,75040.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 5000К 60°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 3000К 85°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-3000k-85gr,70600.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 3000К 85°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-3000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-4000k-85gr,75910.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 4000К 85°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-5000k-85gr,75910.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 5000К 85°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 3000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-3000k-75x50gr,64460.000000000000,3000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 3000К 75х50°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-3000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-4000k-75x50gr,69310.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 4000К 75х50°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-#-#-#-5000k-75x50gr,69310.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI70 5000К 75х50°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI70-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 8°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-3000k-8gr,76450.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 8°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-3000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-4000k-8gr,82200.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 8°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-5000k-8gr,82200.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 8°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-3000k-12gr,76450.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 12°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-3000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-4000k-12gr,82200.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 12°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-5000k-12gr,82200.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 12°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 18°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-3000k-18gr,88160.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 18°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-3000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-4000k-18gr,94800.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 18°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-5000k-18gr,94800.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 18°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-3000k-25gr,89280.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 25°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-3000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-4000k-25gr,96000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 25°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-5000k-25gr,96000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 25°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 30°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-3000k-30gr,93000.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 30°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-3000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-4000k-30gr,100000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 30°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-5000k-30gr,100000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 30°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 45°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-3000k-45gr,93000.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 45°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-3000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-4000k-45gr,100000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 45°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-5000k-45gr,100000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 45°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-3000k-60gr,96250.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 60°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-3000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-4000k-60gr,103500.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 60°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-5000k-60gr,103500.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 60°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 85°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-3000k-85gr,97370.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 85°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-3000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-4000k-85gr,104700.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 85°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-5000k-85gr,104700.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 85°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-3000k-75x50gr,88910.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 75х50°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-3000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-4000k-75x50gr,95600.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 75х50°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-5000k-75x50gr,95600.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 75х50°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 8°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-3000k-8gr,92260.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 8°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-3000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-4000k-8gr,99200.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 8°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-5000k-8gr,99200.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 8°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-3000k-12gr,92260.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 12°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-3000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-4000k-12gr,99200.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 12°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-5000k-12gr,99200.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 12°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 18°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-3000k-18gr,110110.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 18°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-3000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-4000k-18gr,118400.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 18°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-5000k-18gr,118400.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 18°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-3000k-25gr,111600.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 25°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-3000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-4000k-25gr,120000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 25°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-5000k-25gr,120000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 25°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 30°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-3000k-30gr,116250.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 30°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-3000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-4000k-30gr,125000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 30°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-5000k-30gr,125000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 30°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 45°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-3000k-45gr,116250.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 45°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-3000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-4000k-45gr,125000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 45°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-5000k-45gr,125000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 45°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-3000k-60gr,120320.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 60°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-3000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-4000k-60gr,129370.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 60°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-5000k-60gr,129370.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 60°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 85°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-3000k-85gr,121710.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 85°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-3000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-4000k-85gr,130870.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 85°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-5000k-85gr,130870.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 85°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-3000k-75x50gr,111140.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 3000К 75х50°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-3000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-4000k-75x50gr,119500.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 4000К 75х50°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-#-#-#-5000k-75x50gr,119500.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI70 5000К 75х50°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI70-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-3000k-8gr,125550.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 8°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-3000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-4000k-8gr,135000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 8°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-5000k-8gr,135000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 8°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-3000k-12gr,125550.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-3000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-4000k-12gr,135000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-5000k-12gr,135000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-3000k-18gr,129270.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,337.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 18°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-3000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-4000k-18gr,139000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,337.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 18°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-5000k-18gr,139000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,337.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 18°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-3000k-25gr,146940.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 25°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-3000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-4000k-25gr,158000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 25°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-5000k-25gr,158000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 25°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-3000k-30gr,134850.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 30°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-3000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-4000k-30gr,145000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 30°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-5000k-30gr,145000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 30°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-3000k-45gr,134850.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 45°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-3000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-4000k-45gr,145000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 45°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-5000k-45gr,145000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 45°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-3000k-60gr,139570.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 60°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-3000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-4000k-60gr,150080.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 60°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-5000k-60gr,150080.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 60°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-3000k-85gr,141190.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 85°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-3000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-4000k-85gr,151820.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 85°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-5000k-85gr,151820.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 85°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-3000k-75x50gr,128920.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 75х50°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-3000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-4000k-75x50gr,138620.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 75х50°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-#-#-#-5000k-75x50gr,138620.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 75х50°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-3000k-8gr,138380.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 8°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-3000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-4000k-8gr,148800.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 8°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-5000k-8gr,148800.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 8°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-3000k-12gr,138380.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-3000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-4000k-12gr,148800.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-5000k-12gr,148800.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-3000k-18gr,165170.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 18°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-3000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-4000k-18gr,177600.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 18°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-5000k-18gr,177600.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 18°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-3000k-25gr,167400.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 25°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-3000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-4000k-25gr,180000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 25°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-5000k-25gr,180000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 25°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-3000k-30gr,174380.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 30°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-3000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-4000k-30gr,187500.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 30°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-5000k-30gr,187500.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 30°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-3000k-45gr,174380.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 45°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-3000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-4000k-45gr,187500.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 45°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-5000k-45gr,187500.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 45°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-3000k-60gr,180480.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 60°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-3000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-4000k-60gr,194060.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 60°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-5000k-60gr,194060.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 60°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-3000k-85gr,182580.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 85°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-3000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-4000k-85gr,196310.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 85°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-5000k-85gr,196310.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 85°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-3000k-75x50gr,166710.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 3000К 75х50°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-3000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-4000k-75x50gr,179250.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 4000К 75х50°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-#-#-#-5000k-75x50gr,179250.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI70 5000К 75х50°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI70-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 3000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-3000k-18gr,193910.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 3000К 18°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-3000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-4000k-18gr,208500.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 4000К 18°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-5000k-18gr,208500.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 5000К 18°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 3000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-3000k-30gr,202280.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 3000К 30°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-3000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-4000k-30gr,217500.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 4000К 30°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-5000k-30gr,217500.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 5000К 30°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 3000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-3000k-45gr,202280.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 3000К 45°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-3000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-4000k-45gr,217500.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 4000К 45°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-5000k-45gr,217500.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 5000К 45°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-3000k-60gr,209360.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 3000К 60°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-3000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-4000k-60gr,225110.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 4000К 60°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-5000k-60gr,225110.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 5000К 60°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 3000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-3000k-85gr,211790.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 3000К 85°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-3000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-4000k-85gr,227720.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 4000К 85°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-5000k-85gr,227720.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 5000К 85°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 3000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-3000k-75x50gr,193380.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 3000К 75х50°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-3000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-4000k-75x50gr,207930.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 4000К 75х50°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-#-#-#-5000k-75x50gr,207930.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI70 5000К 75х50°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI70-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-3000k-8gr,184510.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 8°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-3000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-4000k-8gr,198400.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 8°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-5000k-8gr,198400.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 8°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-3000k-12gr,184510.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 12°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-3000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-4000k-12gr,198400.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 12°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-5000k-12gr,198400.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 12°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-3000k-18gr,220220.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 18°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-3000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-4000k-18gr,236800.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 18°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-5000k-18gr,236800.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 18°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-3000k-25gr,223200.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 25°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-3000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-4000k-25gr,240000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 25°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-5000k-25gr,240000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 25°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-3000k-30gr,232500.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 30°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-3000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-4000k-30gr,250000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 30°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-5000k-30gr,250000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 30°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-3000k-45gr,232500.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 45°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-3000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-4000k-45gr,250000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 45°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-5000k-45gr,250000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 45°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-3000k-60gr,240640.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 60°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-3000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-4000k-60gr,258750.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 60°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-5000k-60gr,258750.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 60°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-3000k-85gr,243430.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 85°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-3000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-4000k-85gr,261750.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 85°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-5000k-85gr,261750.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 85°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-3000k-75x50gr,222270.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 3000К 75х50°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-3000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-4000k-75x50gr,239000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 4000К 75х50°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-#-#-#-5000k-75x50gr,239000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI70 5000К 75х50°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI70-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 3000К 18°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-3000k-18gr,258540.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 3000К 18°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-3000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-4000k-18gr,278000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 4000К 18°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-5000k-18gr,278000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 5000К 18°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 3000К 30°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-3000k-30gr,269700.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 3000К 30°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-3000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-4000k-30gr,290000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 4000К 30°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-5000k-30gr,290000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 5000К 30°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 3000К 45°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-3000k-45gr,269700.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 3000К 45°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-3000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-4000k-45gr,290000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 4000К 45°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-5000k-45gr,290000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 5000К 45°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-3000k-60gr,279140.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 3000К 60°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-3000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-4000k-60gr,300150.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 4000К 60°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-5000k-60gr,300150.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 5000К 60°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 3000К 85°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-3000k-85gr,282380.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 3000К 85°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-3000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-4000k-85gr,303630.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 4000К 85°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-5000k-85gr,303630.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 5000К 85°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 3000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-3000k-75x50gr,257830.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 3000К 75х50°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-3000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-4000k-75x50gr,277240.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 4000К 75х50°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-#-#-#-5000k-75x50gr,277240.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI70 5000К 75х50°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI70-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 40°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-3000k-40gr,146940.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 40°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-3000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-3000k-55gr,146940.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 55°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-3000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-3000k-90gr,153260.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 90°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-3000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-3000k-80x30gr,143410.000000000000,3000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 3000К 80х30°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-3000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 40°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-4000k-40gr,158000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 40°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-4000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-4000k-55gr,158000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 55°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-4000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-4000k-90gr,164790.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 90°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-4000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-4000k-80x30gr,154210.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 4000К 80х30°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-4000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 40°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-5000k-40gr,158000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 40°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-5000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-5000k-55gr,158000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 55°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-5000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-5000k-90gr,164790.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 90°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-5000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-#-#-#-5000k-80x30gr,154210.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI70 5000К 80х30°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI70-5000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 40°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-3000k-40gr,89280.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 40°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-3000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-3000k-55gr,92400.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 55°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-3000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-3000k-90gr,93120.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 90°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-3000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-3000k-80x30gr,87140.000000000000,3000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 3000К 80х30°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-3000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 40°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-4000k-40gr,96000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 40°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-4000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-4000k-55gr,99360.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 55°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-4000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-4000k-90gr,100130.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 90°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-4000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-4000k-80x30gr,93700.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 4000К 80х30°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-4000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 40°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-5000k-40gr,96000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 40°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-5000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-5000k-55gr,99360.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 55°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-5000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-5000k-90gr,100130.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 90°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-5000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-#-#-#-5000k-80x30gr,93700.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI70 5000К 80х30°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI70-5000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri80-#-#-4000k-8gr,28400.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 4000К 8°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI80-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri80-#-#-5000k-8gr,28400.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 5000К 8°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI80-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri80-#-#-4000k-12gr,28400.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 4000К 12°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI80-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri80-#-#-5000k-12gr,28400.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 5000К 12°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI80-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri80-#-#-4000k-25gr,30000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 4000К 25°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI80-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri80-#-#-5000k-25gr,30000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 5000К 25°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI80-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 4000К 40°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri80-#-#-4000k-40gr,30000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 4000К 40°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI80-4000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 5000К 40°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri80-#-#-5000k-40gr,30000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 5000К 40°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI80-5000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 4000К 55°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri80-#-#-4000k-55gr,31050.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 4000К 55°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI80-4000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 5000К 55°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri80-#-#-5000k-55gr,31050.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 5000К 55°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI80-5000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 4000К 90°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri80-#-#-4000k-90gr,31290.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 4000К 90°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI80-4000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 5000К 90°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri80-#-#-5000k-90gr,31290.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 5000К 90°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI80-5000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 4000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri80-#-#-4000k-80x30gr,29280.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 4000К 80х30°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI80-4000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 5000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri80-#-#-5000k-80x30gr,29280.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI80 5000К 80х30°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI80-5000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri80-#-#-4000k-8gr,34000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 4000К 8°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI80-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri80-#-#-5000k-8gr,34000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 5000К 8°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI80-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri80-#-#-4000k-12gr,34000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 4000К 12°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI80-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri80-#-#-5000k-12gr,34000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 5000К 12°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI80-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri80-#-#-4000k-25gr,36500.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 4000К 25°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI80-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri80-#-#-5000k-25gr,36500.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 5000К 25°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI80-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 4000К 40°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri80-#-#-4000k-40gr,36500.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 4000К 40°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI80-4000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 5000К 40°,PD-promled-plazma_pro-250-#-#-cri80-#-#-5000k-40gr,36500.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 5000К 40°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI80-5000K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 4000К 55°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri80-#-#-4000k-55gr,37780.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 4000К 55°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI80-4000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 5000К 55°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri80-#-#-5000k-55gr,37780.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 5000К 55°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI80-5000K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 4000К 90°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri80-#-#-4000k-90gr,38070.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 4000К 90°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI80-4000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 5000К 90°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri80-#-#-5000k-90gr,38070.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 5000К 90°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI80-5000K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 4000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri80-#-#-4000k-80x30gr,35620.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 4000К 80х30°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI80-4000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 5000К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri80-#-#-5000k-80x30gr,35620.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI80 5000К 80х30°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI80-5000K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-4000k-8gr,39000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 8°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-5000k-8gr,39000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 8°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-4000k-12gr,39000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 12°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-5000k-12gr,39000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 12°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-4000k-18gr,45000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 18°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-5000k-18gr,45000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 18°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-4000k-25gr,42900.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 25°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-5000k-25gr,42900.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 25°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-4000k-30gr,46900.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 30°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-5000k-30gr,46900.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 30°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-4000k-45gr,46900.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 45°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-5000k-45gr,46900.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 45°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-4000k-60gr,48540.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 60°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-5000k-60gr,48540.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 60°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-4000k-85gr,49100.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 85°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-5000k-85gr,49100.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 85°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-4000k-75x50gr,44840.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 4000К 75х50°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri80-#-#-5000k-75x50gr,44840.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI80 5000К 75х50°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI80-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-4000k-8gr,47200.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 8°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-5000k-8gr,47200.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 8°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-4000k-12gr,47200.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 12°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-5000k-12gr,47200.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 12°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-4000k-18gr,55600.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 18°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-5000k-18gr,55600.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 18°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-4000k-25gr,54000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 25°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-5000k-25gr,54000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 25°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-4000k-30gr,59200.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 30°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-5000k-30gr,59200.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 30°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-4000k-45gr,59200.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 45°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-5000k-45gr,59200.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 45°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-4000k-60gr,61270.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 60°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-5000k-60gr,61270.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 60°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-4000k-85gr,61980.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 85°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-5000k-85gr,61980.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 85°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-4000k-75x50gr,56600.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 4000К 75х50°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri80-#-#-5000k-75x50gr,56600.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI80 5000К 75х50°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI80-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-cri80-#-#-4000k-18gr,65000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 4000К 18°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI80-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-cri80-#-#-5000k-18gr,65000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 5000К 18°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI80-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-cri80-#-#-4000k-30gr,71500.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 4000К 30°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI80-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-cri80-#-#-5000k-30gr,71500.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 5000К 30°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI80-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-cri80-#-#-4000k-45gr,71500.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 4000К 45°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI80-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-cri80-#-#-5000k-45gr,71500.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 5000К 45°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI80-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-cri80-#-#-4000k-60gr,74000.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 4000К 60°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI80-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-cri80-#-#-5000k-60gr,74000.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 5000К 60°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI80-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-cri80-#-#-4000k-85gr,74860.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 4000К 85°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI80-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-cri80-#-#-5000k-85gr,74860.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 5000К 85°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI80-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-cri80-#-#-4000k-75x50gr,68350.000000000000,4000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 4000К 75х50°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI80-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-500-#-1p-cri80-#-#-5000k-75x50gr,68350.000000000000,5000.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 500 CRI80 5000К 75х50°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-500-CRI80-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-4000k-8gr,78000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 8°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-5000k-8gr,78000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 8°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-4000k-12gr,78000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 12°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-5000k-12gr,78000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 12°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-4000k-18gr,90000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 18°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-5000k-18gr,90000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 18°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-4000k-25gr,85800.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 25°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-5000k-25gr,85800.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 25°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-4000k-30gr,93800.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 30°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-5000k-30gr,93800.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 30°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-4000k-45gr,93800.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 45°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-5000k-45gr,93800.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 45°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-4000k-60gr,97080.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 60°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-5000k-60gr,97080.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 60°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-4000k-85gr,98210.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 85°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-5000k-85gr,98210.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 85°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-4000k-75x50gr,89670.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 4000К 75х50°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri80-#-#-5000k-75x50gr,89670.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI80 5000К 75х50°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI80-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-4000k-8gr,94400.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 8°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-5000k-8gr,94400.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 8°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-4000k-12gr,94400.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 12°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-5000k-12gr,94400.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 12°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-4000k-18gr,111200.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 18°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-5000k-18gr,111200.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 18°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-4000k-25gr,108000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 25°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-5000k-25gr,108000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 25°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-4000k-30gr,118400.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 30°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-5000k-30gr,118400.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 30°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-4000k-45gr,118400.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 45°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-5000k-45gr,118400.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 45°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-4000k-60gr,122540.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 60°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-5000k-60gr,122540.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 60°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-4000k-85gr,123960.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 85°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-5000k-85gr,123960.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 85°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-4000k-75x50gr,113190.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 4000К 75х50°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri80-#-#-5000k-75x50gr,113190.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI80 5000К 75х50°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI80-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri80-#-#-4000k-8gr,126000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 8°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri80-#-#-5000k-8gr,126000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 8°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri80-#-#-4000k-12gr,126000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri80-#-#-5000k-12gr,126000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-cri80-#-#-4000k-18gr,130000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 18°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-cri80-#-#-5000k-18gr,130000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 18°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri80-#-#-4000k-25gr,142000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 25°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri80-#-#-5000k-25gr,142000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 25°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-cri80-#-#-4000k-30gr,143000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 30°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-cri80-#-#-5000k-30gr,143000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 30°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-cri80-#-#-4000k-45gr,143000.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 45°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-cri80-#-#-5000k-45gr,143000.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 45°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-cri80-#-#-4000k-60gr,148010.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 60°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-cri80-#-#-5000k-60gr,148010.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 60°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-cri80-#-#-4000k-85gr,149720.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 85°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-cri80-#-#-5000k-85gr,149720.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 85°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-cri80-#-#-4000k-75x50gr,136710.000000000000,4000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 4000К 75х50°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-2p-cri80-#-#-5000k-75x50gr,136710.000000000000,5000.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI80 5000К 75х50°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI80-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-4000k-8gr,141600.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 8°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-5000k-8gr,141600.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 8°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-4000k-12gr,141600.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-5000k-12gr,141600.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-4000k-18gr,166800.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 18°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-5000k-18gr,166800.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 18°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-4000k-25gr,162000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 25°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-5000k-25gr,162000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 25°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-4000k-30gr,177600.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 30°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-5000k-30gr,177600.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 30°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-4000k-45gr,177600.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 45°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-5000k-45gr,177600.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 45°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-4000k-60gr,183820.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 60°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-5000k-60gr,183820.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 60°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-4000k-85gr,185950.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 85°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-5000k-85gr,185950.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 85°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-4000k-75x50gr,169790.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 4000К 75х50°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri80-#-#-5000k-75x50gr,169790.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI80 5000К 75х50°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI80-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-cri80-#-#-4000k-18gr,195000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 4000К 18°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI80-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-cri80-#-#-5000k-18gr,195000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 5000К 18°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI80-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-4000k-8gr,188800.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 8°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-4000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 8°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-5000k-8gr,188800.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 8°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-5000K-8gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-4000k-12gr,188800.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 12°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-4000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 12°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-5000k-12gr,188800.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 12°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-5000K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-4000k-18gr,222400.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 18°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-5000k-18gr,222400.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 18°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-cri80-#-#-4000k-30gr,214500.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 4000К 30°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI80-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-cri80-#-#-5000k-30gr,214500.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 5000К 30°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI80-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-cri80-#-#-4000k-45gr,214500.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 4000К 45°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI80-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-cri80-#-#-5000k-45gr,214500.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 5000К 45°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI80-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-cri80-#-#-4000k-60gr,222010.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 4000К 60°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI80-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-cri80-#-#-5000k-60gr,222010.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 5000К 60°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI80-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-cri80-#-#-4000k-85gr,224580.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 4000К 85°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI80-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-cri80-#-#-5000k-85gr,224580.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 5000К 85°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI80-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-cri80-#-#-4000k-75x50gr,205060.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 4000К 75х50°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI80-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-3p-cri80-#-#-5000k-75x50gr,205060.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 CRI80 5000К 75х50°,26.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-CRI80-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-4000k-25gr,216000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 25°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-4000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 25°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-5000k-25gr,216000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 25°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-5000K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-4000k-30gr,236800.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 30°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-5000k-30gr,236800.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 30°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-4000k-45gr,236800.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 45°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-5000k-45gr,236800.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 45°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-4000k-60gr,245090.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 60°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-5000k-60gr,245090.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 60°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-4000k-85gr,247930.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 85°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-5000k-85gr,247930.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 85°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-4000k-75x50gr,226380.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 4000К 75х50°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri80-#-#-5000k-75x50gr,226380.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI80 5000К 75х50°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI80-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 4000К 18°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-cri80-#-#-4000k-18gr,260000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 4000К 18°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI80-4000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 5000К 18°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-cri80-#-#-5000k-18gr,260000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 5000К 18°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI80-5000K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 4000К 30°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-cri80-#-#-4000k-30gr,286000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 4000К 30°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI80-4000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 5000К 30°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-cri80-#-#-5000k-30gr,286000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 5000К 30°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI80-5000K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 4000К 45°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-cri80-#-#-4000k-45gr,286000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 4000К 45°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI80-4000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 5000К 45°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-cri80-#-#-5000k-45gr,286000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 5000К 45°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI80-5000K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 4000К 60°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-cri80-#-#-4000k-60gr,296010.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 4000К 60°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI80-4000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 5000К 60°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-cri80-#-#-5000k-60gr,296010.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 5000К 60°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI80-5000K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 4000К 85°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-cri80-#-#-4000k-85gr,286000.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 4000К 85°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI80-4000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 5000К 85°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-cri80-#-#-5000k-85gr,286000.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 5000К 85°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI80-5000K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 4000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-cri80-#-#-4000k-75x50gr,273420.000000000000,4000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 4000К 75х50°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI80-4000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 5000К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-2000-#-4p-cri80-#-#-5000k-75x50gr,273420.000000000000,5000.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 2000 CRI80 5000К 75х50°,32.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-2000-CRI80-5000K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri90-#-#-5700k-12gr,25400.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI90 5700К 12°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri95-#-#-5700k-25gr,24400.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 25°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 40°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri95-#-#-5700k-40gr,24400.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 40°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI95-5700K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 55°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri95-#-#-5700k-55gr,25250.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 55°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI95-5700K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 90°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri95-#-#-5700k-90gr,25450.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 90°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI95-5700K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri95-#-#-5700k-80x30gr,23810.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 80х30°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI95-5700K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri95-#-#-5700k-30gr,25600.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 30°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri95-#-#-5700k-45gr,25600.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 45°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri95-#-#-5700k-60gr,26500.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 60°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri95-#-#-5700k-85gr,26800.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 85°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-200-#-1p-cri95-#-#-5700k-75x50gr,24470.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 200 CRI95 5700К 75х50°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-200-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri90-#-#-5700k-12gr,31000.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI90 5700К 12°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri95-#-#-5700k-25gr,29800.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 25°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 40°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri95-#-#-5700k-40gr,29800.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 40°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI95-5700K-40gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 55°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri95-#-#-5700k-55gr,30840.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 55°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI95-5700K-55gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 90°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri95-#-#-5700k-90gr,31080.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 90°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI95-5700K-90gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 80х30°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri95-#-#-5700k-80x30gr,29080.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 80х30°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI95-5700K-80kh30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri95-#-#-5700k-30gr,31700.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 30°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri95-#-#-5700k-45gr,31700.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 45°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri95-#-#-5700k-60gr,32810.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 60°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri95-#-#-5700k-85gr,33190.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 85°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-250-#-1p-cri95-#-#-5700k-75x50gr,30310.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 250 CRI95 5700К 75х50°,8.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-250-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri90-#-#-5700k-12gr,36000.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI90 5700К 12°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri95-#-#-5700k-25gr,34500.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI95 5700К 25°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri95-#-#-5700k-30gr,37200.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI95 5700К 30°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri95-#-#-5700k-45gr,37200.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI95 5700К 45°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri95-#-#-5700k-60gr,38500.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI95 5700К 60°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri95-#-#-5700k-85gr,38950.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI95 5700К 85°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-300-#-1p-cri95-#-#-5700k-75x50gr,35560.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 300 CRI95 5700К 75х50°,9.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-300-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri95-#-#-5700k-18gr,40000.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI95 5700К 18°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI95-5700K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri95-#-#-5700k-25gr,43200.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI95 5700К 25°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri95-#-#-5700k-30gr,46800.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI95 5700К 30°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri95-#-#-5700k-45gr,46800.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI95 5700К 45°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri95-#-#-5700k-60gr,48440.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI95 5700К 60°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri95-#-#-5700k-85gr,49000.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI95 5700К 85°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri95-#-#-5700k-75x50gr,44740.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI95 5700К 75х50°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri90-#-#-5700k-12gr,72000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI90 5700К 12°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-#-#-5700k-18gr,64400.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI95 5700К 18°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI95-5700K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-#-#-5700k-25gr,69000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI95 5700К 25°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-#-#-5700k-30gr,74400.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI95 5700К 30°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-#-#-5700k-45gr,74400.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI95 5700К 45°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-#-#-5700k-60gr,77000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI95 5700К 60°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-#-#-5700k-85gr,77900.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI95 5700К 85°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-#-#-5700k-75x50gr,71130.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 CRI95 5700К 75х50°,15.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-#-#-5700k-18gr,80000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI95 5700К 18°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI95-5700K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-#-#-5700k-25gr,86400.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI95 5700К 25°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-#-#-5700k-30gr,93600.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI95 5700К 30°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-#-#-5700k-45gr,93600.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI95 5700К 45°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-#-#-5700k-60gr,96880.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI95 5700К 60°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-#-#-5700k-85gr,98000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI95 5700К 85°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-#-#-5700k-75x50gr,89480.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI95 5700К 75х50°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri90-#-#-5700k-12gr,117000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI90 5700К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-#-#-5700k-18gr,105000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI95 5700К 18°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI95-5700K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-#-#-5700k-25gr,114000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI95 5700К 25°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-#-#-5700k-30gr,122000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI95 5700К 30°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-#-#-5700k-45gr,122000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI95 5700К 45°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-#-#-5700k-60gr,126270.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI95 5700К 60°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-#-#-5700k-85gr,127730.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI95 5700К 85°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-#-#-5700k-75x50gr,116630.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 CRI95 5700К 75х50°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri90-#-#-5700k-12gr,134400.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI90 5700К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-#-#-5700k-18gr,120000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI95 5700К 18°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI95-5700K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-#-#-5700k-25gr,129600.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI95 5700К 25°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-#-#-5700k-30gr,140400.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI95 5700К 30°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-#-#-5700k-45gr,140400.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI95 5700К 45°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-#-#-5700k-60gr,145310.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI95 5700К 60°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-#-#-5700k-85gr,147000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI95 5700К 85°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-#-#-5700k-75x50gr,134220.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 CRI95 5700К 75х50°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri95-#-#-5700k-18gr,160000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI95 5700К 18°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI95-5700K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri95-#-#-5700k-25gr,172800.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI95 5700К 25°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri95-#-#-5700k-30gr,187200.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI95 5700К 30°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri95-#-#-5700k-45gr,187200.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI95 5700К 45°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri95-#-#-5700k-60gr,193750.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI95 5700К 60°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri95-#-#-5700k-85gr,196000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI95 5700К 85°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri95-#-#-5700k-75x50gr,178960.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI95 5700К 75х50°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri90-#-#-5700k-12gr,89600.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 CRI90 5700К 12°,16.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-1600-#-4p-cri90-#-#-5700k-12gr,179200.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,736.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1600 CRI90 5700К 12°,31.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1600-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-400-#-1p-cri90-#-#-5700k-12gr,44800.000000000000,5700.000000000000,566.000000000000,259.000000000000,196.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 400 CRI90 5700К 12°,9.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-400-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri90-dmx-#-5700k-12gr,72000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI90 5700К 12°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DMX-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-dmx-#-5700k-18gr,64400.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI95 5700К 18°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DMX-CRI95-5700K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-dmx-#-5700k-25gr,69000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI95 5700К 25°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DMX-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-dmx-#-5700k-30gr,74400.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI95 5700К 30°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DMX-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-dmx-#-5700k-45gr,74400.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI95 5700К 45°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DMX-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-dmx-#-5700k-60gr,77000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI95 5700К 60°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DMX-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-dmx-#-5700k-85gr,77900.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI95 5700К 85°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DMX-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-dmx-#-5700k-75x50gr,71130.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DMX CRI95 5700К 75х50°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DMX-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-dmx-#-5700k-18gr,80000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI95 5700К 18°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DMX-CRI95-5700K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-dmx-#-5700k-25gr,86400.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI95 5700К 25°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DMX-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-dmx-#-5700k-30gr,93600.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI95 5700К 30°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DMX-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-dmx-#-5700k-45gr,93600.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI95 5700К 45°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DMX-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-dmx-#-5700k-60gr,96880.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI95 5700К 60°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DMX-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-dmx-#-5700k-85gr,98000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI95 5700К 85°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DMX-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-dmx-#-5700k-75x50gr,89480.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI95 5700К 75х50°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DMX-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri90-dmx-#-5700k-12gr,117000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI90 5700К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DMX-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-dmx-#-5700k-18gr,105000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 18°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DMX-CRI95-5700K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-dmx-#-5700k-25gr,114000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 25°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DMX-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-dmx-#-5700k-30gr,122000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 30°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DMX-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-dmx-#-5700k-45gr,122000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 45°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DMX-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-dmx-#-5700k-60gr,126270.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 60°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DMX-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-dmx-#-5700k-85gr,127730.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 85°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DMX-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-dmx-#-5700k-75x50gr,116630.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 75х50°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DMX-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-dmx-#-5700k-18gr,120000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 18°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DMX-CRI95-5700K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-dmx-#-5700k-25gr,129600.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 25°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DMX-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-dmx-#-5700k-30gr,140400.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 30°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DMX-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-dmx-#-5700k-45gr,140400.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 45°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DMX-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-dmx-#-5700k-60gr,145310.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 60°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DMX-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-dmx-#-5700k-85gr,147000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 85°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DMX-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-dmx-#-5700k-75x50gr,134220.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 75х50°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DMX-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri90-dmx-#-5700k-12gr,180000.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI90 5700К 12°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DMX-CRI90-5700K-13/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri95-dmx-#-5700k-18gr,161000.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI95 5700К 18°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DMX-CRI95-5700K-19/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri95-dmx-#-5700k-25gr,172500.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI95 5700К 25°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DMX-CRI95-5700K-26/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri95-dmx-#-5700k-30gr,186000.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI95 5700К 30°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DMX-CRI95-5700K-31/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri95-dmx-#-5700k-45gr,186000.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI95 5700К 45°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DMX-CRI95-5700K-46/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri95-dmx-#-5700k-60gr,192510.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI95 5700К 60°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DMX-CRI95-5700K-61/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri95-dmx-#-5700k-85gr,194740.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI95 5700К 85°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DMX-CRI95-5700K-86/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri95-dmx-#-5700k-75x50gr,177820.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DMX CRI95 5700К 75х50°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DMX-CRI95-5700K-76/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri90-dali-#-5700k-12gr,72000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI90 5700К 12°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DALI-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-dali-#-5700k-18gr,64400.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI95 5700К 18°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DALI-CRI95-5700K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-dali-#-5700k-25gr,69000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI95 5700К 25°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DALI-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-dali-#-5700k-30gr,74400.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI95 5700К 30°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DALI-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-dali-#-5700k-45gr,74400.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI95 5700К 45°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DALI-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-dali-#-5700k-60gr,77000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI95 5700К 60°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DALI-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-dali-#-5700k-85gr,77900.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI95 5700К 85°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DALI-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-600-#-2p-cri95-dali-#-5700k-75x50gr,71130.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 600 DALI CRI95 5700К 75х50°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-600-DALI-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-dali-#-5700k-18gr,80000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI95 5700К 18°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DALI-CRI95-5700K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-dali-#-5700k-25gr,86400.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI95 5700К 25°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DALI-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-dali-#-5700k-30gr,93600.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI95 5700К 30°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DALI-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-dali-#-5700k-45gr,93600.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI95 5700К 45°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DALI-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-dali-#-5700k-60gr,96880.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI95 5700К 60°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DALI-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-dali-#-5700k-85gr,98000.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI95 5700К 85°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DALI-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri95-dali-#-5700k-75x50gr,89480.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI95 5700К 75х50°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DALI-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri90-dali-#-5700k-12gr,117000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI90 5700К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DALI-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-dali-#-5700k-18gr,105000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 18°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DALI-CRI95-5700K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-dali-#-5700k-25gr,114000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 25°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DALI-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-dali-#-5700k-30gr,122000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 30°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DALI-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-dali-#-5700k-45gr,122000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 45°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DALI-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-dali-#-5700k-60gr,126270.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 60°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DALI-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-dali-#-5700k-85gr,127730.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 85°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DALI-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1000-#-3p-cri95-dali-#-5700k-75x50gr,116630.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 75х50°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1000-DALI-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-dali-#-5700k-18gr,120000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 18°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DALI-CRI95-5700K-18gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-dali-#-5700k-25gr,129600.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 25°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DALI-CRI95-5700K-25gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-dali-#-5700k-30gr,140400.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 30°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DALI-CRI95-5700K-30gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-dali-#-5700k-45gr,140400.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 45°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DALI-CRI95-5700K-45gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-dali-#-5700k-60gr,145310.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 60°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DALI-CRI95-5700K-60gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-dali-#-5700k-85gr,147000.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 85°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DALI-CRI95-5700K-85gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri95-dali-#-5700k-75x50gr,134220.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 75х50°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DALI-CRI95-5700K-75kh50gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri90-dali-#-5700k-12gr,180000.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI90 5700К 12°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DALI-CRI90-5700K-13/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700К 18°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri95-dali-#-5700k-18gr,161000.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700К 18°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DALI-CRI95-5700K-19/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700К 25°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri95-dali-#-5700k-25gr,172500.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700К 25°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DALI-CRI95-5700K-26/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700К 30°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri95-dali-#-5700k-30gr,186000.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700К 30°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DALI-CRI95-5700K-31/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700К 45°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri95-dali-#-5700k-45gr,186000.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700К 45°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DALI-CRI95-5700K-46/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700К 60°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri95-dali-#-5700k-60gr,192510.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700К 60°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DALI-CRI95-5700K-61/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700К 85°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri95-dali-#-5700k-85gr,194740.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700К 85°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DALI-CRI95-5700K-86/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700К 75х50°,PD-promled-plazma_pro-1500-#-5p-cri95-dali-#-5700k-75x50gr,177820.000000000000,5700.000000000000,577.000000000000,597.000000000000,906.000000000000,1500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700К 75х50°,36.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,95.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1500-DALI-CRI95-5700K-76/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri90-dali-#-5700k-12gr,134400.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DALI CRI90 5700К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DALI-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-1200-#-3p-cri90-dmx-#-5700k-12gr,134400.000000000000,5700.000000000000,578.000000000000,497.000000000000,566.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1200 DMX CRI90 5700К 12°,25.000000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-1200-DMX-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri90-dali-#-5700k-12gr,89600.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DALI CRI90 5700К 12°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DALI-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DALI
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI90 5700К 12°,PD-promled-plazma_pro-800-#-2p-cri90-dmx-#-5700k-12gr,89600.000000000000,5700.000000000000,571.000000000000,402.000000000000,377.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 800 DMX CRI90 5700К 12°,16.500000000000,от -50 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-Pro-800-DMX-CRI90-5700K-12gr/,"Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов. ледовых арен. бассейнов. баскетбольных площадок. теннисных кортов; площадей. парковок. транспортных развязок; территорий портов. производственных площадок и крупных цехов. открытых рудников и карьеров. строительных площадок.",DMX
