,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##,Высота модуля##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 5000К 120° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-30-#-#-eko-#-#-5000k-120gr,4500.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,191.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 5000К 120° Поворотный кронштейн,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-Multilinza-30-EKO-5000K-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",30.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 3000К 120° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-30-#-#-eko-#-#-3000k-120gr,4190.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,191.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 3000К 120° Поворотный кронштейн,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-multilinza-30-eko-3000K-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",30.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 3000К 60° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-30-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,4190.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,191.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 3000К 60° Поворотный кронштейн,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-multilinza-30-eko-3000K-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",30.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-30-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,4190.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,191.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-multilinza-30-eko-3000K-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",30.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 4000К 120° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-30-#-#-eko-#-#-4000k-120gr,4500.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,191.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 4000К 120° Поворотный кронштейн,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-multilinza-30-eko-4000K-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",30.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-30-#-#-eko-#-#-4000k-90gr,4500.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,191.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-multilinza-30-eko-4000K-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",30.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 4000К 60° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-30-#-#-eko-#-#-4000k-60gr,4500.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,191.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 4000К 60° Поворотный кронштейн,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-multilinza-30-eko-4000K-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",30.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 5000К 60° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-30-#-#-eko-#-#-5000k-60gr,4500.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,191.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 5000К 60° Поворотный кронштейн,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-multilinza-30-eko-5000K-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",30.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-30-#-#-eko-#-#-5000k-90gr,4500.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,191.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 30 Эко CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-multilinza-30-eko-5000K-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",30.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 3000К 90°,PD-promled-profi_v2_multilinza-80-#-#-#-#-#-3000k-90gr,13020.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 3000К 90°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-Multilinza-80-3000K-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 4000К 90°,PD-promled-profi_v2_multilinza-80-#-#-#-#-#-4000k-90gr,14000.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 4000К 90°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-Multilinza-80-4000K-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 5000К 90°,PD-promled-profi_v2_multilinza-80-#-#-#-#-#-5000k-90gr,14000.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 5000К 90°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-Multilinza-80-5000K-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 3000К 60°,PD-promled-profi_v2_multilinza-80-#-#-#-#-#-3000k-60gr,13020.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 3000К 60°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-Multilinza-80-3000K-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 3000К 120°,PD-promled-profi_v2_multilinza-80-#-#-#-#-#-3000k-120gr,13020.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 3000К 120°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-Multilinza-80-3000K-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 4000К 60°,PD-promled-profi_v2_multilinza-80-#-#-#-#-#-4000k-60gr,14000.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 4000К 60°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-Multilinza-80-4000K-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 4000К 120°,PD-promled-profi_v2_multilinza-80-#-#-#-#-#-4000k-120gr,14000.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 4000К 120°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-Multilinza-80-4000K-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 5000К 60°,PD-promled-profi_v2_multilinza-80-#-#-#-#-#-5000k-60gr,14000.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 5000К 60°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-Multilinza-80-5000K-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 5000К 120°,PD-promled-profi_v2_multilinza-80-#-#-#-#-#-5000k-120gr,14000.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 80 CRI70 5000К 120°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-v20-Multilinza-80-5000K-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,6980.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,196.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-50-3000K-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",40.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-eko-#-#-4000k-90gr,7500.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,196.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-50-4000K-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",40.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-eko-#-#-5000k-90gr,7500.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,196.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-50-5000K-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",40.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,13950.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 3000К 90°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-100-3000K-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 4000К 90°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-eko-#-#-4000k-90gr,15000.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 4000К 90°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-100-4000K-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 5000К 90°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-eko-#-#-5000k-90gr,15000.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 5000К 90°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-100-5000K-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 3000К 90°,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-#-#-#-3000k-90gr,7440.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 3000К 90°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-50-3000k-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 4000К 90°,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-#-#-#-4000k-90gr,8000.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 4000К 90°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-50-4000k-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 5000К 90°,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-#-#-#-5000k-90gr,8000.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 5000К 90°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-50-5000k-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 3000К 90°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-#-#-#-3000k-90gr,15160.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 3000К 90°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-100-3000k-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 4000К 90°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-#-#-#-4000k-90gr,16300.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 4000К 90°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-100-4000k-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 5000К 90°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-#-#-#-5000k-90gr,16300.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 5000К 90°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-100-5000k-90gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 4000К 120°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-#-#-#-4000k-120gr,16300.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 4000К 120°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-100-4000k-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 4000К 120°,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-#-#-#-4000k-120gr,8000.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 4000К 120°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-50-4000k-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 5000К 120°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-#-#-#-5000k-120gr,16300.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 5000К 120°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-100-5000k-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 3000К 60° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,6980.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,196.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 3000К 60° Поворотный кронштейн,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-50-3000K-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",40.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 3000К 120° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-eko-#-#-3000k-120gr,6980.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,196.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 3000К 120° Поворотный кронштейн,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-50-3000K-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",40.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 4000К 60° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-eko-#-#-4000k-60gr,7500.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,196.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 4000К 60° Поворотный кронштейн,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-50-4000K-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",40.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 4000К 120° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-eko-#-#-4000k-120gr,7500.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,196.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 4000К 120° Поворотный кронштейн,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-50-4000K-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",40.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 5000К 60° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-eko-#-#-5000k-60gr,7500.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,196.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 5000К 60° Поворотный кронштейн,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-50-5000K-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",40.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 5000К 120° Поворотный кронштейн,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-eko-#-#-5000k-120gr,7500.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,202.000000000000,196.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 Эко CRI70 5000К 120° Поворотный кронштейн,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-50-5000K-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",40.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,13950.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 3000К 60°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-100-3000K-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 3000К 120°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-eko-#-#-3000k-120gr,13950.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 3000К 120°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-100-3000K-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 4000К 60°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-eko-#-#-4000k-60gr,15000.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 4000К 60°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-100-4000K-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 4000К 120°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-eko-#-#-4000k-120gr,15000.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 4000К 120°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-100-4000K-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 5000К 60°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-eko-#-#-5000k-60gr,15000.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 5000К 60°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-100-5000K-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 5000К 120°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-eko-#-#-5000k-120gr,15000.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 Эко CRI70 5000К 120°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-eko-100-5000K-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 5000К 60°,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-#-#-#-5000k-60gr,8000.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 5000К 60°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-50-5000k-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 5000К 120°,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-#-#-#-5000k-120gr,8000.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 5000К 120°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-50-5000k-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 4000К 60°,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-#-#-#-4000k-60gr,8000.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 4000К 60°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-50-4000k-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 3000К 60°,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-#-#-#-3000k-60gr,7440.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 3000К 60°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-50-3000k-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 3000К 120°,PD-promled-profi_v2_multilinza-50-#-#-#-#-#-3000k-120gr,7440.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 50 CRI70 3000К 120°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-50-3000k-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 5000К 60°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-#-#-#-5000k-60gr,16300.000000000000,5000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 5000К 60°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-100-5000k-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 4000К 60°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-#-#-#-4000k-60gr,16300.000000000000,4000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 4000К 60°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-100-4000k-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 3000К 60°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-#-#-#-3000k-60gr,15160.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 3000К 60°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-100-3000k-60gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 3000К 120°,PD-promled-profi_v2_multilinza-100-#-#-#-#-#-3000k-120gr,15160.000000000000,3000.000000000000,180.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи v2.0 МЛ 100 CRI70 3000К 120°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/PROFI-v20-multilinza-100-3000k-120gr/,"Светильники «Профи v2.0 Мультилинза» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт) и низкую цену за люмен. Выполнены в экструдированном корпусе. В серии представлена версия «Эко» - бюджетный вариант светильников со сниженным световым потоком (в среднем на 7%) и гарантией 3 года.",160.000000000000
