,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-150-#-#-#-#-#-5000k-60gr,24150.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 5000К 60°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-40-#-#-#-#-#-3000k-60gr,6320.000000000000,3000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 3000К 60°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-40-#-#-#-#-#-3000k-90gr,6320.000000000000,3000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 3000К 90°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-40-#-#-#-#-#-3000k-120gr,6320.000000000000,3000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 3000К 120°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-40-#-#-#-#-#-4000k-60gr,6800.000000000000,4000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 4000К 60°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-40-#-#-#-#-#-4000k-90gr,6800.000000000000,4000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 4000К 90°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-40-#-#-#-#-#-4000k-120gr,6800.000000000000,4000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 4000К 120°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-40-#-#-#-#-#-5000k-120gr,6800.000000000000,5000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 5000К 120°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-40-#-#-#-#-#-5000k-60gr,6800.000000000000,5000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 5000К 60°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-40-#-#-#-#-#-5000k-90gr,6800.000000000000,5000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 5000К 90°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-50-#-#-#-#-#-3000k-120gr,7720.000000000000,3000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 3000К 120°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-50-#-#-#-#-#-3000k-60gr,7720.000000000000,3000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 3000К 60°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-50-#-#-#-#-#-3000k-90gr,7720.000000000000,3000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 3000К 90°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-50-#-#-#-#-#-4000k-120gr,8300.000000000000,4000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 4000К 120°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-50-#-#-#-#-#-4000k-60gr,8300.000000000000,4000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 4000К 60°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-50-#-#-#-#-#-4000k-90gr,8300.000000000000,4000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 4000К 90°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-50-#-#-#-#-#-5000k-120gr,8300.000000000000,5000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 5000К 120°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-50-#-#-#-#-#-5000k-60gr,8300.000000000000,5000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 5000К 60°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-50-#-#-#-#-#-5000k-90gr,8300.000000000000,5000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 5000К 90°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-80-#-#-#-#-#-3000k-120gr,13110.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 3000К 120°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-80-#-#-#-#-#-3000k-60gr,13110.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 3000К 60°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-80-#-#-#-#-#-3000k-90gr,13110.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 3000К 90°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-80-#-#-#-#-#-4000k-120gr,14100.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 4000К 120°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-80-#-#-#-#-#-4000k-60gr,14100.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 4000К 60°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-80-#-#-#-#-#-4000k-90gr,14100.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 4000К 90°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-80-#-#-#-#-#-5000k-120gr,14100.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 5000К 120°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-80-#-#-#-#-#-5000k-60gr,14100.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 5000К 60°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-80-#-#-#-#-#-5000k-90gr,14100.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 5000К 90°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-100-#-#-#-#-#-3000k-120gr,15900.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 3000К 120°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-100-#-#-#-#-#-3000k-60gr,15900.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 3000К 60°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-100-#-#-#-#-#-3000k-90gr,15900.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 3000К 90°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-100-#-#-#-#-#-4000k-120gr,17100.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 4000К 120°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-100-#-#-#-#-#-4000k-60gr,17100.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 4000К 60°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-100-#-#-#-#-#-4000k-90gr,17100.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 4000К 90°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-100-#-#-#-#-#-5000k-120gr,17100.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 5000К 120°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-100-#-#-#-#-#-5000k-60gr,17100.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 5000К 60°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-100-#-#-#-#-#-5000k-90gr,17100.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 5000К 90°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-150-#-#-#-#-#-3000k-120gr,22460.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 3000К 120°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-150-#-#-#-#-#-3000k-60gr,22460.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 3000К 60°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-150-#-#-#-#-#-3000k-90gr,22460.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 3000К 90°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-150-#-#-#-#-#-4000k-120gr,24150.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 4000К 120°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-150-#-#-#-#-#-4000k-60gr,24150.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 4000К 60°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-150-#-#-#-#-#-4000k-90gr,24150.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 4000К 90°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-150-#-#-#-#-#-5000k-90gr,24150.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 5000К 90°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-150-#-#-#-#-#-5000k-120gr,24150.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 5000К 120°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-200-#-#-#-#-#-3000k-120gr,31810.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 3000К 120°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-200-#-#-#-#-#-3000k-60gr,31810.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 3000К 60°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-200-#-#-#-#-#-3000k-90gr,31810.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 3000К 90°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-200-#-#-#-#-#-4000k-120gr,34200.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 4000К 120°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-200-#-#-#-#-#-4000k-60gr,34200.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 4000К 60°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-200-#-#-#-#-#-4000k-90gr,34200.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 4000К 90°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-200-#-#-#-#-#-5000k-120gr,34200.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 5000К 120°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-200-#-#-#-#-#-5000k-60gr,34200.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 5000К 60°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-200-#-#-#-#-#-5000k-90gr,34200.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 5000К 90°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-250-#-#-#-#-#-3000k-120gr,39340.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 3000К 120°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-250-#-#-#-#-#-3000k-60gr,39340.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 3000К 60°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-250-#-#-#-#-#-3000k-90gr,39340.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 3000К 90°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-250-#-#-#-#-#-4000k-120gr,42300.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 4000К 120°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-250-#-#-#-#-#-4000k-60gr,42300.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 4000К 60°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-250-#-#-#-#-#-4000k-90gr,42300.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 4000К 90°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-250-#-#-#-#-#-5000k-120gr,42300.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 5000К 120°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-250-#-#-#-#-#-5000k-60gr,42300.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 5000К 60°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-250-#-#-#-#-#-5000k-90gr,42300.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 5000К 90°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-300-#-#-#-#-#-3000k-120gr,44920.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 3000К 120°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-300-#-#-#-#-#-3000k-60gr,44920.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 3000К 60°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-300-#-#-#-#-#-3000k-90gr,44920.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 3000К 90°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-300-#-#-#-#-#-4000k-120gr,48300.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 4000К 120°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-300-#-#-#-#-#-4000k-60gr,48300.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 4000К 60°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-300-#-#-#-#-#-4000k-90gr,48300.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 4000К 90°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-300-#-#-#-#-#-5000k-120gr,48300.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 5000К 120°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-300-#-#-#-#-#-5000k-60gr,48300.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 5000К 60°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-300-#-#-#-#-#-5000k-90gr,48300.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 5000К 90°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-40-#-#-eko-#-#-3000k-120gr,6140.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 120°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eco-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-40-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,6140.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 60°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eco-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-40-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,6140.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 90°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eco-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-40-#-#-eko-#-#-4000k-120gr,6600.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 120°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eco-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-40-#-#-eko-#-#-4000k-60gr,6600.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 60°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eco-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-40-#-#-eko-#-#-4000k-90gr,6600.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 90°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eco-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-40-#-#-eko-#-#-5000k-120gr,6600.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 120°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eco-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-40-#-#-eko-#-#-5000k-60gr,6600.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 60°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eco-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-40-#-#-eko-#-#-5000k-90gr,6600.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 90°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eco-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-50-#-#-eko-#-#-3000k-120gr,7670.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 120°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eco-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-50-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,7670.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 60°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eco-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-50-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,7670.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 90°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eco-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-50-#-#-eko-#-#-4000k-120gr,8250.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 120°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eco-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-50-#-#-eko-#-#-4000k-90gr,8250.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 90°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eco-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-50-#-#-eko-#-#-4000k-60gr,8250.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 60°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eco-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-50-#-#-eko-#-#-5000k-120gr,8250.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 120°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eco-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-50-#-#-eko-#-#-5000k-60gr,8250.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 60°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eco-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-50-#-#-eko-#-#-5000k-90gr,8250.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 90°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eco-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-80-#-#-eko-#-#-3000k-120gr,11900.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 120°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eco-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-80-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,11900.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 60°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eco-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-80-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,11900.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 90°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eco-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-80-#-#-eko-#-#-4000k-120gr,12800.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 120°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eco-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-80-#-#-eko-#-#-4000k-60gr,12800.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 60°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eco-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-80-#-#-eko-#-#-4000k-90gr,12800.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 90°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eco-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-80-#-#-eko-#-#-5000k-120gr,12800.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 120°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eco-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-80-#-#-eko-#-#-5000k-60gr,12800.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 60°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eco-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-80-#-#-eko-#-#-5000k-90gr,12800.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 90°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eco-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-80-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,14800.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 5000К 120°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Ekstra-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-80-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,12500.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 5000К 35°,1.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-100-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,14000.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,227.000000000000,158.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 5000К 20°,2.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-150-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,21500.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,296.000000000000,158.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 5000К 35°,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-150-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,19500.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,296.000000000000,158.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 5000К 20°,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-40-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,5920.000000000000,3000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 3000К 20°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-40-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,6300.000000000000,4000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 4000К 20°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-40-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,6300.000000000000,5000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 5000К 20°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-40-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,6300.000000000000,3000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 3000К 35°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-40-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,6700.000000000000,4000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 4000К 35°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-40-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,6700.000000000000,5000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D CRI70 5000К 35°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-50-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,7240.000000000000,3000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 3000К 20°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-50-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,7700.000000000000,4000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 4000К 20°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-50-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,7700.000000000000,5000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 5000К 20°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-50-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,7520.000000000000,3000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 3000К 35°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-50-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,8000.000000000000,4000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 4000К 35°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-50-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,8000.000000000000,5000.000000000000,207.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D CRI70 5000К 35°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-60-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,8370.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 3000К 20°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-60-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,8900.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 4000К 20°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-60-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,8900.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 5000К 20°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-60-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,9020.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 3000К 35°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-60-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,9600.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 4000К 35°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-60-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,9600.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 5000К 35°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-70-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,9400.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 3000К 20°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-70-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,10000.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 4000К 20°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-70-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,10000.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 5000К 20°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-70-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,10150.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 3000К 35°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-70-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,10800.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 4000К 35°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-70-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,10800.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 5000К 35°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-80-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,10810.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 3000К 20°,1.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-80-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,11500.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 4000К 20°,1.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-80-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,11500.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 5000К 20°,1.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-80-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,11750.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 3000К 35°,1.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-80-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,12500.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D CRI70 4000К 35°,1.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-100-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,13160.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,227.000000000000,158.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 3000К 20°,2.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-100-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,14000.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,227.000000000000,158.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 4000К 20°,2.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-100-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,14570.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,227.000000000000,158.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 3000К 35°,2.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-100-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,15500.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,227.000000000000,158.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 4000К 35°,2.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-100-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,15500.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,227.000000000000,158.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D CRI70 5000К 35°,2.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-120-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,15320.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,246.000000000000,158.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 3000К 20°,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-120-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,16300.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,246.000000000000,158.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 4000К 20°,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-120-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,16300.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,246.000000000000,158.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 5000К 20°,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-120-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,16920.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,246.000000000000,158.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 3000К 35°,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-120-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,18000.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,246.000000000000,158.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 4000К 35°,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-120-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,18000.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,246.000000000000,158.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 5000К 35°,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-150-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,18330.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,296.000000000000,158.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 3000К 20°,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-150-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,19500.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,296.000000000000,158.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 4000К 20°,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-150-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,20210.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,296.000000000000,158.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 3000К 35°,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-150-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,21500.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,296.000000000000,158.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D CRI70 4000К 35°,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-200-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,26320.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,293.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 3000К 20°,4.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-200-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,28000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,293.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 4000К 20°,4.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-200-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,28000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,293.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 5000К 20°,4.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-200-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,29140.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,293.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 3000К 35°,4.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-200-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,31000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,293.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 4000К 35°,4.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-200-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,31000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,293.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D CRI70 5000К 35°,4.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-250-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,31770.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,315.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 3000К 20°,5.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-250-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,33800.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,315.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 4000К 20°,5.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-250-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,33800.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,315.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 5000К 20°,5.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-250-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,35250.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,315.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 3000К 35°,5.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-250-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,37500.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,315.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 4000К 35°,5.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-250-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,37500.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,315.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D CRI70 5000К 35°,5.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-300-20gr-#-#-#-#-3000k-20gr,36660.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,365.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 3000К 20°,6.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-300-20gr-#-#-#-#-4000k-20gr,39000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,365.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 4000К 20°,6.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-300-20gr-#-#-#-#-5000k-20gr,39000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,365.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 5000К 20°,6.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-300-35gr-#-#-#-#-3000k-35gr,40420.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,365.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 3000К 35°,6.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-300-35gr-#-#-#-#-4000k-35gr,43000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,365.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 4000К 35°,6.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-300-35gr-#-#-#-#-5000k-35gr,43000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,365.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D CRI70 5000К 35°,6.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-40-20gr-#-eko-#-#-3000k-20gr,5470.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,116.000000000000,42.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 20°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eko-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-40-20gr-#-eko-#-#-4000k-20gr,5880.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,116.000000000000,42.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 20°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eko-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-40-20gr-#-eko-#-#-5000k-20gr,5880.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,116.000000000000,42.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 20°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eko-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-40-35gr-#-eko-#-#-3000k-35gr,6140.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 35°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eko-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-40-35gr-#-eko-#-#-4000k-35gr,6600.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 35°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eko-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-40-35gr-#-eko-#-#-5000k-35gr,6600.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 35°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-D-Eko-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-50-20gr-#-eko-#-#-3000k-20gr,6770.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,116.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 20°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eko-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-50-20gr-#-eko-#-#-4000k-20gr,7280.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,116.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 20°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eko-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-50-20gr-#-eko-#-#-5000k-20gr,7280.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,116.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 20°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eko-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-50-35gr-#-eko-#-#-3000k-35gr,7670.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 3000К 35°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eko-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-50-35gr-#-eko-#-#-4000k-35gr,8250.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 4000К 35°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eko-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-50-35gr-#-eko-#-#-5000k-35gr,8250.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 D Эко CRI70 5000К 35°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-D-Eko-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-60-20gr-#-eko-#-#-3000k-20gr,7900.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 20°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-60-20gr-#-eko-#-#-4000k-20gr,8400.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 20°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-60-20gr-#-eko-#-#-5000k-20gr,8400.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 20°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-60-35gr-#-eko-#-#-3000k-35gr,8460.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 35°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-60-35gr-#-eko-#-#-4000k-35gr,9000.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 35°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-60-35gr-#-eko-#-#-5000k-35gr,9000.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 35°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-70-20gr-#-eko-#-#-3000k-20gr,8880.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 20°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-70-20gr-#-eko-#-#-4000k-20gr,9450.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 20°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-70-20gr-#-eko-#-#-5000k-20gr,9450.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 20°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-70-35gr-#-eko-#-#-3000k-35gr,9680.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 35°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-70-35gr-#-eko-#-#-4000k-35gr,10300.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 35°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-70-35gr-#-eko-#-#-5000k-35gr,10300.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 35°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 20°,PD-promled-projector_d-80-20gr-#-eko-#-#-3000k-20gr,10530.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 20°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eko-3000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 20°,PD-promled-projector_d-80-20gr-#-eko-#-#-4000k-20gr,11200.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 20°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eko-4000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 20°,PD-promled-projector_d-80-20gr-#-eko-#-#-5000k-20gr,11200.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 20°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eko-5000K-20gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_d-80-35gr-#-eko-#-#-3000k-35gr,11280.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 3000К 35°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eko-3000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_d-80-35gr-#-eko-#-#-4000k-35gr,12000.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 4000К 35°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eko-4000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_d-80-35gr-#-eko-#-#-5000k-35gr,12000.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,175.000000000000,116.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Эко CRI70 5000К 35°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Eko-5000K-35gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-60-#-#-#-#-#-3000k-60gr,10180.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 3000К 60°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-60-#-#-#-#-#-4000k-60gr,10950.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 4000К 60°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-60-#-#-#-#-#-5000k-60gr,10950.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 5000К 60°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-60-#-#-#-#-#-3000k-90gr,10180.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 3000К 90°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-60-#-#-#-#-#-4000k-90gr,10950.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 4000К 90°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-60-#-#-#-#-#-5000k-90gr,10950.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 5000К 90°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-60-#-#-#-#-#-3000k-120gr,10180.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 3000К 120°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-60-#-#-#-#-#-4000k-120gr,10950.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 4000К 120°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-60-#-#-#-#-#-5000k-120gr,10950.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D CRI70 5000К 120°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-70-#-#-#-#-#-3000k-60gr,11630.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 3000К 60°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-70-#-#-#-#-#-4000k-60gr,12500.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 4000К 60°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-70-#-#-#-#-#-5000k-60gr,12500.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 5000К 60°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-70-#-#-#-#-#-3000k-90gr,11630.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 3000К 90°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-70-#-#-#-#-#-4000k-90gr,12500.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 4000К 90°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-70-#-#-#-#-#-5000k-90gr,12500.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 5000К 90°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-70-#-#-#-#-#-3000k-120gr,11630.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 3000К 120°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-70-#-#-#-#-#-4000k-120gr,12500.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 4000К 120°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-70-#-#-#-#-#-5000k-120gr,12500.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D CRI70 5000К 120°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-120-#-#-#-#-#-3000k-60gr,18880.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 3000К 60°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-120-#-#-#-#-#-4000k-60gr,20300.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 4000К 60°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-120-#-#-#-#-#-5000k-60gr,20300.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 5000К 60°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-120-#-#-#-#-#-3000k-90gr,18880.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 3000К 90°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-120-#-#-#-#-#-4000k-90gr,20300.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 4000К 90°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-120-#-#-#-#-#-5000k-90gr,20300.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 5000К 90°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-120-#-#-#-#-#-3000k-120gr,18880.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 3000К 120°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-120-#-#-#-#-#-4000k-120gr,20300.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 4000К 120°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-120-#-#-#-#-#-5000k-120gr,20300.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D CRI70 5000К 120°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-60-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,8460.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 60°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-60-#-#-eko-#-#-4000k-60gr,9000.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 60°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-60-#-#-eko-#-#-5000k-60gr,9000.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 60°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-60-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,8460.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 90°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-60-#-#-eko-#-#-4000k-90gr,9000.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 90°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-60-#-#-eko-#-#-5000k-90gr,9000.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 90°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-60-#-#-eko-#-#-3000k-120gr,8460.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 3000К 120°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-60-#-#-eko-#-#-4000k-120gr,9000.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 4000К 120°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-60-#-#-eko-#-#-5000k-120gr,9000.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 D Эко CRI70 5000К 120°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-D-Eko-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-70-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,10720.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 60°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-70-#-#-eko-#-#-4000k-60gr,11400.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 60°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-70-#-#-eko-#-#-5000k-60gr,11400.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 60°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-70-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,10720.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 90°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-70-#-#-eko-#-#-4000k-90gr,11400.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 90°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-70-#-#-eko-#-#-5000k-90gr,11400.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 90°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-70-#-#-eko-#-#-3000k-120gr,10720.000000000000,3000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 3000К 120°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-70-#-#-eko-#-#-4000k-120gr,11400.000000000000,4000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 4000К 120°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-70-#-#-eko-#-#-5000k-120gr,11400.000000000000,5000.000000000000,208.000000000000,170.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 D Эко CRI70 5000К 120°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-D-Eko-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-80-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,14800.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 5000К 90°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Ekstra-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-80-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,14800.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 5000К 60°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Ekstra-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-80-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,14800.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 4000К 120°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Ekstra-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-80-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,14800.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 4000К 90°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Ekstra-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-80-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,14800.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 4000К 60°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Ekstra-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-80-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,13760.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 3000К 120°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Ekstra-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-80-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,13760.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 3000К 90°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Ekstra-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-80-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,13760.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 D Экстра CRI70 3000К 60°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-D-Ekstra-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-100-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,18300.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 5000К 120°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-Ekstra-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-100-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,18300.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 5000К 90°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-Ekstra-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-100-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,18300.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 5000К 60°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-Ekstra-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-100-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,18300.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 4000К 120°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-Ekstra-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-100-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,18300.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 4000К 90°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-Ekstra-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-100-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,18300.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 4000К 60°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-Ekstra-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-100-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,17020.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 3000К 120°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-Ekstra-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-100-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,17020.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 3000К 90°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-Ekstra-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-100-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,17020.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 D Экстра CRI70 3000К 60°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-D-Ekstra-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-120-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,21600.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 5000К 120°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-Ekstra-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-120-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,21600.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 5000К 90°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-Ekstra-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-120-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,21600.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 5000К 60°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-Ekstra-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-120-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,21600.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 4000К 120°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-Ekstra-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-120-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,21600.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 4000К 90°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-Ekstra-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-120-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,21600.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 4000К 60°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-Ekstra-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-120-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,20090.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 3000К 120°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-Ekstra-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-120-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,20090.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 3000К 90°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-Ekstra-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-120-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,20090.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,246.000000000000,207.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 D Экстра CRI70 3000К 60°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-D-Ekstra-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-150-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,26500.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 5000К 120°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-Ekstra-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-150-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,26500.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 5000К 90°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-Ekstra-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-150-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,26500.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 5000К 60°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-Ekstra-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-150-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,26500.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 4000К 120°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-Ekstra-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-150-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,26500.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 4000К 90°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-Ekstra-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-150-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,26500.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 4000К 60°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-Ekstra-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-150-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,24650.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 3000К 120°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-Ekstra-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-150-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,24650.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 3000К 90°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-Ekstra-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-150-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,24650.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,251.000000000000,207.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 D Экстра CRI70 3000К 60°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-D-Ekstra-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-200-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,36600.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 5000К 120°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-Ekstra-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-200-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,36600.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 5000К 90°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-Ekstra-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-200-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,36600.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 5000К 60°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-Ekstra-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-200-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,36600.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 4000К 120°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-Ekstra-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-200-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,36600.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 4000К 90°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-Ekstra-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-200-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,36600.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 4000К 60°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-Ekstra-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-200-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,34040.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 3000К 120°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-Ekstra-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-200-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,34040.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 3000К 90°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-Ekstra-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-200-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,34040.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 D Экстра CRI70 3000К 60°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-D-Ekstra-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-250-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,45000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 5000К 120°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-Ekstra-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-250-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,45000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 5000К 90°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-Ekstra-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-250-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,45000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 5000К 60°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-Ekstra-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-250-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,45000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 4000К 120°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-Ekstra-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-250-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,45000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 4000К 90°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-Ekstra-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-250-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,45000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 4000К 60°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-Ekstra-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-250-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,41850.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 3000К 120°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-Ekstra-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-250-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,41850.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 3000К 90°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-Ekstra-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-250-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,41850.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,264.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 D Экстра CRI70 3000К 60°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-D-Ekstra-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_d-300-#-#-extra-#-#-5000k-120gr,53100.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 5000К 120°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-Ekstra-5000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_d-300-#-#-extra-#-#-5000k-90gr,53100.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 5000К 90°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-Ekstra-5000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_d-300-#-#-extra-#-#-5000k-60gr,53100.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 5000К 60°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-Ekstra-5000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_d-300-#-#-extra-#-#-4000k-120gr,53100.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 4000К 120°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-Ekstra-4000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_d-300-#-#-extra-#-#-4000k-90gr,53100.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 4000К 90°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-Ekstra-4000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_d-300-#-#-extra-#-#-4000k-60gr,53100.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 4000К 60°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-Ekstra-4000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_d-300-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,49380.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 3000К 120°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-Ekstra-3000K-120gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_d-300-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,49380.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 3000К 90°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-Ekstra-3000K-90gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_d-300-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,49380.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,306.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 D Экстра CRI70 3000К 60°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-D-Ekstra-3000K-60gr/,"Серия «Прожекторы D» — это светильники с высокой энергоэффективностью (до 170 лм/Вт) и круглыми линзами. Прожекторы имеют оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. а широкий мощностной ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи."
