,URL##OTHER##,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,Описание##OTHER##,Интерфейс управления##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-5000K-40gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-5000k-40gr,12600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 40°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-5000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,4700.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 45х25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-4000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,4700.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 45х25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-3000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,4370.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 45х25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-5000K-15gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-5000k-15gr,4700.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 15°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-4000K-15gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-4000k-15gr,4700.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 15°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-3000K-15gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-3000k-15gr,4370.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 15°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-5000K-25gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-5000k-25gr,5000.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-4000K-25gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-4000k-25gr,5000.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-3000K-25gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-3000k-25gr,4650.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-5000K-40gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-5000k-40gr,5000.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 40°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-4000K-40gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-4000k-40gr,5000.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 40°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-3000K-40gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-3000k-40gr,4650.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 40°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-5000K-55gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-5000k-55gr,5000.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-4000K-55gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-4000k-55gr,5000.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-3000K-55gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-3000k-55gr,4650.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-5000K-90gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-5000k-90gr,5000.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 90°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-4000K-90gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-4000k-90gr,5000.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 90°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-3000K-90gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-3000k-90gr,4650.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 90°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-5000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,5000.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 100х30°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-4000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,5000.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 100х30°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-3000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,4650.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 100х30°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-5000K-120gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-5000k-120gr,5400.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 5000К 120°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-4000K-120gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-4000k-120gr,5400.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 4000К 120°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-30-F-3000K-120gr/,PD-promled-projector_f-30-#-#-#-#-#-3000k-120gr,5020.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 F CRI70 3000К 120°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-5000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,6100.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 45х25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-4000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,6100.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 45х25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-3000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,5670.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 45х25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-5000K-15gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-5000k-15gr,6100.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 15°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-4000K-15gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-4000k-15gr,6100.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 15°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-3000K-15gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-3000k-15gr,5670.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 15°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-5000K-25gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-5000k-25gr,6600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-4000K-25gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-4000k-25gr,6600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-3000K-25gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-3000k-25gr,6140.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-5000K-40gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-5000k-40gr,6600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 40°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-4000K-40gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-4000k-40gr,6600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 40°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-5000K-55gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-5000k-55gr,6600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-3000K-40gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-3000k-40gr,6140.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 40°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-4000K-55gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-4000k-55gr,6600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-3000K-55gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-3000k-55gr,6140.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-5000K-90gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-5000k-90gr,6600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 90°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-4000K-90gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-4000k-90gr,6600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 90°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-3000K-90gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-3000k-90gr,6140.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 90°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-5000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,6600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 100х30°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-4000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,6600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 100х30°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-3000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,6140.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 100х30°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-5000K-120gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-5000k-120gr,7200.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 5000К 120°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-4000K-120gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-4000k-120gr,7200.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 4000К 120°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-3000K-120gr/,PD-promled-projector_f-40-#-#-#-#-#-3000k-120gr,6700.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F CRI70 3000К 120°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-5000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,7400.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 45х25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-4000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,7400.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 45х25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-3000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,6880.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 45х25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-5000K-15gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-5000k-15gr,7400.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 15°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-4000K-15gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-4000k-15gr,7400.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 15°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-3000K-15gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-3000k-15gr,6880.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 15°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-5000K-25gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-5000k-25gr,8200.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-4000K-25gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-4000k-25gr,8200.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-3000K-25gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-3000k-25gr,7630.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 25°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-5000K-40gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-5000k-40gr,8200.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 40°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-4000K-40gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-4000k-40gr,8200.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 40°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-3000K-40gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-3000k-40gr,7630.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 40°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-5000K-55gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-5000k-55gr,8200.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-4000K-55gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-4000k-55gr,8200.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-3000K-55gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-3000k-55gr,7630.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-5000K-90gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-5000k-90gr,8200.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 90°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-4000K-90gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-4000k-90gr,8200.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 90°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-3000K-90gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-3000k-90gr,7630.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 90°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-5000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,8200.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 100х30°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-4000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,8200.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 100х30°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-3000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,7630.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 100х30°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-5000K-120gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-5000k-120gr,9000.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 5000К 120°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-4000K-120gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-4000k-120gr,9000.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 4000К 120°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-50-F-3000K-120gr/,PD-promled-projector_f-50-#-#-#-#-#-3000k-120gr,8370.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 F CRI70 3000К 120°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-5000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,8500.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 45х25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-4000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,8500.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 45х25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-3000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,7910.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 45х25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-5000K-15gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-5000k-15gr,8500.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 15°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-4000K-15gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-4000k-15gr,8500.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 15°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-3000K-15gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-3000k-15gr,7910.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 15°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-5000K-25gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-5000k-25gr,9600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-4000K-25gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-4000k-25gr,9600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-3000K-25gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-3000k-25gr,8930.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-5000K-40gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-5000k-40gr,9600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 40°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-4000K-40gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-4000k-40gr,9600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 40°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-3000K-40gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-3000k-40gr,8930.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 40°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-5000K-55gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-5000k-55gr,9600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 55°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-4000K-55gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-4000k-55gr,9600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 55°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-3000K-55gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-3000k-55gr,8930.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 55°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-5000K-90gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-5000k-90gr,9600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 90°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-4000K-90gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-4000k-90gr,9600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 90°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-3000K-90gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-3000k-90gr,8930.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 90°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-5000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,9600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 100х30°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-4000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,9600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 100х30°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-3000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,8930.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 100х30°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-5000K-120gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-5000k-120gr,10620.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 5000К 120°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-4000K-120gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-4000k-120gr,10620.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 4000К 120°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-60-F-3000K-120gr/,PD-promled-projector_f-60-#-#-#-#-#-3000k-120gr,9880.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 F CRI70 3000К 120°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-5000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,10100.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 45х25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-4000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,10100.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 45х25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-3000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,9390.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 45х25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-5000K-15gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-5000k-15gr,10100.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 15°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-4000K-15gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-4000k-15gr,10100.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 15°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-3000K-15gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-3000k-15gr,9390.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 15°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-5000K-25gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-5000k-25gr,10420.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-4000K-25gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-4000k-25gr,10420.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-3000K-25gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-3000k-25gr,10420.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-5000K-40gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-5000k-40gr,10420.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 40°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-4000K-40gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-4000k-40gr,10420.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 40°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-3000K-40gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-3000k-40gr,10420.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 40°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-5000K-55gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-5000k-55gr,10420.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 55°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-4000K-55gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-4000k-55gr,10420.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 55°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-3000K-55gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-3000k-55gr,10420.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 55°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-5000K-90gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-5000k-90gr,10420.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 90°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-4000K-90gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-4000k-90gr,10420.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 90°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-3000K-90gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-3000k-90gr,10420.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 90°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-5000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,10420.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 100х30°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-4000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,10420.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 100х30°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-3000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,10420.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 100х30°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-5000K-120gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-5000k-120gr,12250.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 5000К 120°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-4000K-120gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-4000k-120gr,12250.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 4000К 120°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-70-F-3000K-120gr/,PD-promled-projector_f-70-#-#-#-#-#-3000k-120gr,11390.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 F CRI70 3000К 120°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-5000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,11360.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 45х25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-4000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,11360.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 45х25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-3000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,10560.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 45х25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-5000K-15gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-5000k-15gr,11360.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 15°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-4000K-15gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-4000k-15gr,11360.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 15°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-3000K-15gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-3000k-15gr,10560.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 15°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-5000K-25gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-5000k-25gr,12600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-4000K-25gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-4000k-25gr,12600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-3000K-25gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-3000k-25gr,11720.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 25°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-4000K-40gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-4000k-40gr,12600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 40°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-3000K-40gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-3000k-40gr,11720.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 40°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-5000K-55gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-5000k-55gr,12600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 55°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-4000K-55gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-4000k-55gr,12600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 55°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-3000K-55gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-3000k-55gr,11720.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 55°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-5000K-90gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-5000k-90gr,12600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 90°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-4000K-90gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-4000k-90gr,12600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 90°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-3000K-90gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-3000k-90gr,11720.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 90°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-5000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,12600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 100х30°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-4000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,12600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 100х30°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-3000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,11720.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 100х30°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-5000K-120gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-5000k-120gr,13760.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 5000К 120°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-4000K-120gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-4000k-120gr,13760.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 4000К 120°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-80-F-3000K-120gr/,PD-promled-projector_f-80-#-#-#-#-#-3000k-120gr,12800.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 F CRI70 3000К 120°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-5000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,13000.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 45х25°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-4000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,13000.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 45х25°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-3000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,12090.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 45х25°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-5000K-15gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-5000k-15gr,13000.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 15°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-4000K-15gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-4000k-15gr,13000.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 15°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-3000K-15gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-3000k-15gr,12090.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 15°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-5000K-25gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-5000k-25gr,14400.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 25°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-4000K-25gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-4000k-25gr,14400.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 25°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-3000K-25gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-3000k-25gr,13390.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 25°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-5000K-40gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-5000k-40gr,14400.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 40°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-4000K-40gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-4000k-40gr,14400.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 40°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-3000K-40gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-3000k-40gr,13390.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 40°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-5000K-55gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-5000k-55gr,14400.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 55°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-4000K-55gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-4000k-55gr,14400.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 55°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-3000K-55gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-3000k-55gr,13390.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 55°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-5000K-90gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-5000k-90gr,14400.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 90°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-4000K-90gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-4000k-90gr,14400.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 90°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-3000K-90gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-3000k-90gr,13390.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 90°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-5000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,14400.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 100х30°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-4000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,14400.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 100х30°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-3000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,13390.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 100х30°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-5000K-120gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-5000k-120gr,15300.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 5000К 120°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-4000K-120gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-4000k-120gr,15300.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 4000К 120°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-90-F-3000K-120gr/,PD-promled-projector_f-90-#-#-#-#-#-3000k-120gr,14230.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 90 F CRI70 3000К 120°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-5000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,14000.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 45х25°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-4000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,14000.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 45х25°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-3000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,13020.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 45х25°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-5000K-15gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-5000k-15gr,14000.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 15°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-4000K-15gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-4000k-15gr,14000.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 15°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-3000K-15gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-3000k-15gr,13020.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 15°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-5000K-25gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-5000k-25gr,15600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 25°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-4000K-25gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-4000k-25gr,15600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 25°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-3000K-25gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-3000k-25gr,14510.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 25°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-5000K-40gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-5000k-40gr,15600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 40°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-4000K-40gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-4000k-40gr,15600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 40°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-3000K-40gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-3000k-40gr,14510.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 40°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-5000K-55gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-5000k-55gr,15600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 55°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-4000K-55gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-4000k-55gr,15600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 55°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-3000K-55gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-3000k-55gr,14510.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 55°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-5000K-90gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-5000k-90gr,15600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 90°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-4000K-90gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-4000k-90gr,15600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 90°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-3000K-90gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-3000k-90gr,14510.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 90°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-5000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,15600.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 100х30°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-4000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,15600.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 100х30°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-3000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,14510.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 100х30°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-5000K-120gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-5000k-120gr,16800.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 5000К 120°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-4000K-120gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-4000k-120gr,16800.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 4000К 120°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-100-F-3000K-120gr/,PD-promled-projector_f-100-#-#-#-#-#-3000k-120gr,15620.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 F CRI70 3000К 120°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-5000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,16000.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 45х25°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-4000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,16000.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 45х25°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 45х25°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-3000K-45×25gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,14880.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 45х25°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-5000K-15gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-5000k-15gr,16000.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 15°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-4000K-15gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-4000k-15gr,16000.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 15°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 15°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-3000K-15gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-3000k-15gr,14880.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 15°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-5000K-25gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-5000k-25gr,18300.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 25°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-4000K-25gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-4000k-25gr,18300.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 25°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-3000K-25gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-3000k-25gr,17020.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 25°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-5000K-40gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-5000k-40gr,18300.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 40°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-4000K-40gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-4000k-40gr,18300.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 40°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 40°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-3000K-40gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-3000k-40gr,17020.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 40°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-5000K-55gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-5000k-55gr,18300.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 55°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-4000K-55gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-4000k-55gr,18300.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 55°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 55°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-3000K-55gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-3000k-55gr,17020.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 55°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-5000K-90gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-5000k-90gr,18300.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 90°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-4000K-90gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-4000k-90gr,18300.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 90°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 90°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-3000K-90gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-3000k-90gr,17020.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 90°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-5000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,18300.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 100х30°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-4000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,18300.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 100х30°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 100х30°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-3000K-100×30gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,17020.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 100х30°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-5000K-120gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-5000k-120gr,19680.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 5000К 120°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-4000K-120gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-4000k-120gr,19680.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 4000К 120°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 120°,https://promled.com/Prozhektor-120-F-3000K-120gr/,PD-promled-projector_f-120-#-#-#-#-#-3000k-120gr,18300.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 F CRI70 3000К 120°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"«Прожекторы F» — это современные светильники с высокой световой отдачей и рассеивателем из закаленного стекла. Выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.",-
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 3000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-18-F-RGBW-DMX-3000K-25gr/,PD-promled-projector_f-18-#-rgbw-dmx-#-#-3000k-25gr,1240.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 3000К 25°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 4000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-18-F-RGBW-DMX-4000K-25gr/,PD-promled-projector_f-18-#-rgbw-dmx-#-#-4000k-25gr,1330.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 4000К 25°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 5000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-18-F-RGBW-DMX-5000K-25gr/,PD-promled-projector_f-18-#-rgbw-dmx-#-#-5000k-25gr,1330.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 5000К 25°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 3000К 50°,https://promled.com/Prozhektor-18-F-RGBW-DMX-3000K-50gr/,PD-promled-projector_f-18-#-rgbw-dmx-#-#-3000k-50gr,1240.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 3000К 50°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 4000К 50°,https://promled.com/Prozhektor-18-F-RGBW-DMX-4000K-50gr/,PD-promled-projector_f-18-#-rgbw-dmx-#-#-4000k-50gr,1330.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 4000К 50°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 5000К 50°,https://promled.com/Prozhektor-18-F-RGBW-DMX-5000K-50gr/,PD-promled-projector_f-18-#-rgbw-dmx-#-#-5000k-50gr,1330.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 5000К 50°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 3000К 100°,https://promled.com/Prozhektor-18-F-RGBW-DMX-3000K-100gr/,PD-promled-projector_f-18-#-rgbw-dmx-#-#-3000k-100gr,1240.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 3000К 100°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 4000К 100°,https://promled.com/Prozhektor-18-F-RGBW-DMX-4000K-100gr/,PD-promled-projector_f-18-#-rgbw-dmx-#-#-4000k-100gr,1330.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 4000К 100°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 5000К 100°,https://promled.com/Prozhektor-18-F-RGBW-DMX-5000K-100gr/,PD-promled-projector_f-18-#-rgbw-dmx-#-#-5000k-100gr,1330.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 18 F RGBW DMX CRI80 5000К 100°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 4000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-36-F-RGBW-DMX-4000K-25gr/,PD-promled-projector_f-36-#-rgbw-dmx-#-#-4000k-25gr,2660.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 4000К 25°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 3000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-36-F-RGBW-DMX-3000K-25gr/,PD-promled-projector_f-36-#-rgbw-dmx-#-#-3000k-25gr,2470.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 3000К 25°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 5000К 25°,https://promled.com/Prozhektor-36-F-RGBW-DMX-5000K-25gr/,PD-promled-projector_f-36-#-rgbw-dmx-#-#-5000k-25gr,2660.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 5000К 25°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 4000К 50°,https://promled.com/Prozhektor-36-F-RGBW-DMX-4000K-50gr/,PD-promled-projector_f-36-#-rgbw-dmx-#-#-4000k-50gr,2660.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 4000К 50°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 3000К 50°,https://promled.com/Prozhektor-36-F-RGBW-DMX-3000K-50gr/,PD-promled-projector_f-36-#-rgbw-dmx-#-#-3000k-50gr,2470.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 3000К 50°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 5000К 50°,https://promled.com/Prozhektor-36-F-RGBW-DMX-5000K-50gr/,PD-promled-projector_f-36-#-rgbw-dmx-#-#-5000k-50gr,2660.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 5000К 50°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 4000К 100°,https://promled.com/Prozhektor-36-F-RGBW-DMX-4000K-100gr/,PD-promled-projector_f-36-#-rgbw-dmx-#-#-4000k-100gr,2660.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 4000К 100°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 3000К 100°,https://promled.com/Prozhektor-36-F-RGBW-DMX-3000K-100gr/,PD-promled-projector_f-36-#-rgbw-dmx-#-#-3000k-100gr,2470.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 3000К 100°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 5000К 100°,https://promled.com/Prozhektor-36-F-RGBW-DMX-5000K-100gr/,PD-promled-projector_f-36-#-rgbw-dmx-#-#-5000k-100gr,2660.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 36 F RGBW DMX CRI80 5000К 100°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 F RGB DMX 25°,https://promled.com/Prozhektor-20-F-RGB-DMX-25gr/,PD-promled-projector_f-20-#-rgb-dmx-#-#-#-25gr,1200.000000000000,1.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 F RGB DMX 25°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 F RGB DMX 50°,https://promled.com/Prozhektor-20-F-RGB-DMX-50gr/,PD-promled-projector_f-20-#-rgb-dmx-#-#-#-50gr,1200.000000000000,1.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 F RGB DMX 50°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 F RGB DMX 100°,https://promled.com/Prozhektor-20-F-RGB-DMX-100gr/,PD-promled-projector_f-20-#-rgb-dmx-#-#-#-100gr,1200.000000000000,1.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 F RGB DMX 100°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F RGB DMX 25°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-RGB-DMX-25gr/,PD-promled-projector_f-40-#-rgb-dmx-#-#-#-25gr,2400.000000000000,1.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F RGB DMX 25°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F RGB DMX 50°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-RGB-DMX-50gr/,PD-promled-projector_f-40-#-rgb-dmx-#-#-#-50gr,2400.000000000000,1.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F RGB DMX 50°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F RGB DMX 100°,https://promled.com/Prozhektor-40-F-RGB-DMX-100gr/,PD-promled-projector_f-40-#-rgb-dmx-#-#-#-100gr,2400.000000000000,1.000000000000,227.000000000000,58.000000000000,352.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 F RGB DMX 100°,3.000000000000,-40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,"Серия литых прожекторов малой и средней мощности для создания полноцветной подсветки открытых пространств: площадей и парковок. спортивных объектов. придомовых территорий. фасадов зданий.",DMX
