,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 5000К 90°,PD-promled-projector_k-10-250mm-#-#-#-#-5000k-90gr,1250.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 5000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-10-250mm-5000K-90gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 5000К 50°,PD-promled-projector_k-10-250mm-#-#-#-#-5000k-50gr,1250.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 5000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-10-250mm-5000K-50gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 4000К 50°,PD-promled-projector_k-10-250mm-#-#-#-#-4000k-50gr,1250.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 4000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-10-250mm-4000K-50gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 4000К 90°,PD-promled-projector_k-10-250mm-#-#-#-#-4000k-90gr,1250.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 4000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-10-250mm-4000K-90gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 3000К 50°,PD-promled-projector_k-10-250mm-#-#-#-#-3000k-50gr,1160.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 3000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-10-250mm-3000K-50gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 3000К 90°,PD-promled-projector_k-10-250mm-#-#-#-#-3000k-90gr,1160.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 3000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-10-250mm-3000K-90gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 5000К 50°,PD-promled-projector_k-20-250mm-#-#-#-#-5000k-50gr,2400.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 5000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-5000K-50gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 5000К 90°,PD-promled-projector_k-20-250mm-#-#-#-#-5000k-90gr,2400.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 5000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-5000K-90gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 4000К 50°,PD-promled-projector_k-20-250mm-#-#-#-#-4000k-50gr,2400.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 4000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-4000K-50gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 4000К 90°,PD-promled-projector_k-20-250mm-#-#-#-#-4000k-90gr,2400.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 4000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-4000K-90gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 3000К 50°,PD-promled-projector_k-20-250mm-#-#-#-#-3000k-50gr,2230.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 3000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-3000K-50gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 3000К 90°,PD-promled-projector_k-20-250mm-#-#-#-#-3000k-90gr,2230.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 3000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-3000K-90gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 5000К 90°,PD-promled-projector_k-30-250mm-#-#-#-#-5000k-90gr,3450.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 5000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-5000K-90gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 5000К 50°,PD-promled-projector_k-30-250mm-#-#-#-#-5000k-50gr,3450.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 5000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-5000K-50gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 4000К 50°,PD-promled-projector_k-30-250mm-#-#-#-#-4000k-50gr,3450.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 4000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-4000K-50gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 4000К 90°,PD-promled-projector_k-30-250mm-#-#-#-#-4000k-90gr,3450.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 4000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-4000K-90gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 3000К 50°,PD-promled-projector_k-30-250mm-#-#-#-#-3000k-50gr,3210.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 3000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-3000K-50gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 3000К 90°,PD-promled-projector_k-30-250mm-#-#-#-#-3000k-90gr,3210.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 3000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-3000K-90gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-projector_k-20-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,2400.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 4000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-4000K-10×65gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 4000К 10°,PD-promled-projector_k-20-#-#-#-#-#-4000k-10gr,2400.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 4000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-4000K-10gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 4000К 15°,PD-promled-projector_k-20-#-#-#-#-#-4000k-15gr,2400.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 4000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-4000K-15gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 4000К 25°,PD-promled-projector_k-20-#-#-#-#-#-4000k-25gr,2400.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 4000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-4000K-25gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-projector_k-20-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,2230.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 3000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-3000K-10×65gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 3000К 10°,PD-promled-projector_k-20-#-#-#-#-#-3000k-10gr,2230.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 3000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-3000K-10gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 3000К 15°,PD-promled-projector_k-20-#-#-#-#-#-3000k-15gr,2230.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 3000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-3000K-15gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 3000К 25°,PD-promled-projector_k-20-#-#-#-#-#-3000k-25gr,2230.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 3000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-3000K-25gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-projector_k-20-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,2400.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 5000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-5000K-10×65gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 5000К 10°,PD-promled-projector_k-20-#-#-#-#-#-5000k-10gr,2400.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 5000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-5000K-10gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 5000К 15°,PD-promled-projector_k-20-#-#-#-#-#-5000k-15gr,2400.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 5000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-5000K-15gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 5000К 25°,PD-promled-projector_k-20-#-#-#-#-#-5000k-25gr,2400.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 K 250мм CRI80 5000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-20-250mm-5000K-25gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-projector_k-10-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,1160.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 3000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-k-10-250mm-3000k-11/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 3000К 10°,PD-promled-projector_k-10-#-#-#-#-#-3000k-10gr,1160.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 3000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-k-10-250mm-3000k-12/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 3000К 15°,PD-promled-projector_k-10-#-#-#-#-#-3000k-15gr,1160.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 3000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-k-10-250mm-3000k-16/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 3000К 25°,PD-promled-projector_k-10-#-#-#-#-#-3000k-25gr,1160.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 3000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-k-10-250mm-3000k-26/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 4000К 25°,PD-promled-projector_k-10-#-#-#-#-#-4000k-25gr,1250.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 4000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-k-10-250mm-4000k-26/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 4000К 10°,PD-promled-projector_k-10-#-#-#-#-#-4000k-10gr,1250.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 4000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-k-10-250mm-4000k-11/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-projector_k-10-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,1250.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 4000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-k-10-250mm-4000k-12/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 4000К 15°,PD-promled-projector_k-10-#-#-#-#-#-4000k-15gr,1250.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 4000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-k-10-250mm-4000k-16/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-projector_k-10-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,1250.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 5000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-k-10-250mm-5000k-11/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 5000К 10°,PD-promled-projector_k-10-#-#-#-#-#-5000k-10gr,1250.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 5000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-k-10-250mm-5000k-12/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 5000К 15°,PD-promled-projector_k-10-#-#-#-#-#-5000k-15gr,1250.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 5000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-k-10-250mm-5000k-16/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 5000К 25°,PD-promled-projector_k-10-#-#-#-#-#-5000k-25gr,1250.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 K 250мм CRI80 5000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-10-250mm-5000K-25gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-projector_k-30-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,3210.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 3000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-3000K-10×65gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 3000К 10°,PD-promled-projector_k-30-#-#-#-#-#-3000k-10gr,3210.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 3000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-3000K-10gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 3000К 15°,PD-promled-projector_k-30-#-#-#-#-#-3000k-15gr,3210.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 3000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-3000K-15gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 3000К 25°,PD-promled-projector_k-30-#-#-#-#-#-3000k-25gr,3210.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 3000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-3000K-25gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-projector_k-30-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,3450.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 4000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-4000K-10×65gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 4000К 10°,PD-promled-projector_k-30-#-#-#-#-#-4000k-10gr,3450.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 4000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-4000K-10gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 4000К 15°,PD-promled-projector_k-30-#-#-#-#-#-4000k-15gr,3450.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 4000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,75.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-4000K-15gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 4000К 25°,PD-promled-projector_k-30-#-#-#-#-#-4000k-25gr,3450.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 4000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-4000K-25gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-projector_k-30-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,3450.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 5000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-5000K-10×65gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 5000К 10°,PD-promled-projector_k-30-#-#-#-#-#-5000k-10gr,3450.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 5000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-5000K-10gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 5000К 15°,PD-promled-projector_k-30-#-#-#-#-#-5000k-15gr,3450.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 5000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-5000K-15gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 5000К 25°,PD-promled-projector_k-30-#-#-#-#-#-5000k-25gr,3450.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 5000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-5000K-25gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 4000К 15°,PD-promled-projector_k-30-#-#-#-#-#-4000k-15gr,3450.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,62.000000000000,135.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 K 250мм CRI80 4000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-K-30-250mm-4000K-15gr/,"Серия узконаправленных светодиодных прожекторов для акцентного или заливного освещения. Прожекторы с мощностным рядом от 10 до 30 Вт. энергоэффективностью до 125 лм/Вт и разнообразными оптиками (10°. 10х65°. 15°. 25°. 50°. 90°)."
