,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##,Интерфейс управления##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Квантум 4 250мм RGB DMX-SPI,PD-promled-quantum-4-250mm-#-#-#-#-rgb-opal,125.000000000000,1.000000000000,252.000000000000,64.000000000000,129.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квантум 4 250мм RGB DMX-SPI,0.420000000000,от -40 до +50,У1,0.980000000000,24,DC,3,1.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/kvantum-4-250mm-rgb/,"Серия полноцветных светодиодных светильников для построения медиафасадов и создания управляемой архитектурно-художественной подсветки (например. контурной подсветки зданий или создания световых линий).",DMX-SPI
Светодиодный светильник ПромЛед Квантум 7 500мм RGB DMX-SPI,PD-promled-quantum-7-500mm-#-#-#-#-rgb-opal,250.000000000000,1.000000000000,502.000000000000,64.000000000000,129.000000000000,7.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квантум 7 500мм RGB DMX-SPI,0.620000000000,от -40 до +50,У1,0.980000000000,24,DC,3,1.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/kvantum-7-500mm-rgb/,"Серия полноцветных светодиодных светильников для построения медиафасадов и создания управляемой архитектурно-художественной подсветки (например. контурной подсветки зданий или создания световых линий).",DMX-SPI
Светодиодный светильник ПромЛед Квантум 11 750мм RGB DMX-SPI,PD-promled-quantum-11-750mm-#-#-#-#-rgb-opal,375.000000000000,1.000000000000,752.000000000000,64.000000000000,129.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квантум 11 750мм RGB DMX-SPI,0.820000000000,от -40 до +50,У1,0.980000000000,24,DC,3,1.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/kvantum-11-750mm-rgb/,"Серия полноцветных светодиодных светильников для построения медиафасадов и создания управляемой архитектурно-художественной подсветки (например. контурной подсветки зданий или создания световых линий).",DMX-SPI
Светодиодный светильник ПромЛед Квантум 15 1000мм RGB DMX-SPI,PD-promled-quantum-15-1000mm-#-#-#-#-rgb-opal,500.000000000000,1.000000000000,1002.000000000000,64.000000000000,129.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квантум 15 1000мм RGB DMX-SPI,1.000000000000,от -40 до +50,У1,0.980000000000,24,DC,3,1.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/kvantum-15-1000mm-rgb/,"Серия полноцветных светодиодных светильников для построения медиафасадов и создания управляемой архитектурно-художественной подсветки (например. контурной подсветки зданий или создания световых линий).",DMX-SPI
