,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-3000k-30gr,7250.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-3000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-4000k-30gr,7800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-4000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-5000k-30gr,7800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-5000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-3000k-45gr,7250.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-3000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-4000k-45gr,7800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-4000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-5000k-45gr,7800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-5000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-3000k-50gr,7250.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-3000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-4000k-50gr,7800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-4000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-5000k-50gr,7800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-5000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-3000k-85gr,7250.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-3000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-4000k-85gr,7800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-4000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-5000k-85gr,7800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-5000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-3000k-95x35gr,7250.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-3000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-4000k-95x35gr,7800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-4000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-5000k-95x35gr,7800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-5000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-3000k-125x65gr,7250.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-3000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-4000k-125x65gr,7800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-4000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-5000k-125x65gr,7800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-5000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-3000k-150gr,7250.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-3000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-4000k-150gr,7800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-4000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-5000k-150gr,7800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,4.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-5000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-3000k-155x85gr,7250.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-3000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-4000k-155x85gr,7800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-4000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-5000k-155x85gr,7800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-5000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-3000k-25x105gr,7250.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-3000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-4000k-25x105gr,7800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-4000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-m-#-#-5000k-25x105gr,7800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 M CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-M-5000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-5gr,7400.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-5gr,7960.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-5gr,7960.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-10gr,7110.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-10gr,7650.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-10gr,7650.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-15gr,7110.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-15gr,7650.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-15gr,7650.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-25gr,7110.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-25gr,7650.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-25gr,7650.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-55gr,7110.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-55gr,7650.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-55gr,7650.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-90gr,7650.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-90gr,7650.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-90gr,7110.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-30gr,8480.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-30gr,9120.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-30gr,9120.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-45gr,8480.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-45gr,9120.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-45gr,9120.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-50gr,8480.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-50gr,9120.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-50gr,9120.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-85gr,8480.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-85gr,9120.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-85gr,9120.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-95x35gr,8480.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-95x35gr,9120.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-95x35gr,9120.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-125x65gr,8480.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-125x65gr,9120.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-125x65gr,9120.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-150gr,8480.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-150gr,9120.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-150gr,9120.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-155x85gr,8480.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-155x85gr,9120.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-155x85gr,9120.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-3000k-25x105gr,8480.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-3000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-4000k-25x105gr,9120.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-4000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-60-#-#-l-#-#-5000k-25x105gr,9120.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 60 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-60-L-5000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-3000k-10gr,9630.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-4000k-10gr,10360.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-5000k-10gr,10360.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-3000k-15gr,9630.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-4000k-15gr,10360.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-5000k-15gr,10360.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-3000k-25gr,9630.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-4000k-25gr,10360.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-5000k-25gr,10360.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-3000k-55gr,9630.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-4000k-55gr,10360.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-5000k-55gr,10360.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-3000k-90gr,9630.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-4000k-90gr,10360.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-5000k-90gr,10360.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-3000k-30gr,9770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-3000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-4000k-30gr,10500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-4000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-5000k-30gr,10500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-5000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-3000k-45gr,9770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-3000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-4000k-45gr,10500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-4000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-5000k-45gr,10500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-5000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-3000k-50gr,9770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-3000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-4000k-50gr,10500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-4000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-5000k-50gr,10500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-5000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-3000k-85gr,9770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-3000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-4000k-85gr,10500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-4000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-5000k-85gr,10500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-5000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-3000k-95x35gr,9770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-3000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-4000k-95x35gr,10500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-4000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-5000k-95x35gr,10500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-5000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-3000k-125x65gr,9770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-3000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-4000k-125x65gr,10500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-4000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-5000k-125x65gr,10500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-5000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-3000k-150gr,9770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-3000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-4000k-150gr,10500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-4000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-5000k-150gr,10500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-5000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-3000k-155x85gr,9770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-3000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-4000k-155x85gr,10500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-4000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-5000k-155x85gr,10500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-5000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-3000k-25x105gr,9770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-3000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-4000k-25x105gr,10500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-4000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-70-#-#-l-#-#-5000k-25x105gr,10500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 70 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-70-L-5000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-3000k-10gr,10700.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-4000k-10gr,11500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-5000k-10gr,11500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-3000k-15gr,10700.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-4000k-15gr,11500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-5000k-15gr,11500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-3000k-25gr,10700.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-4000k-25gr,11500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-5000k-25gr,11500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-3000k-55gr,10700.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-4000k-55gr,11500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-5000k-55gr,11500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-3000k-90gr,10700.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-4000k-90gr,11500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-5000k-90gr,11500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,7.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-3000k-30gr,10970.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-3000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-4000k-30gr,11800.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-4000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-5000k-30gr,11800.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-5000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-3000k-45gr,10970.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-3000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-4000k-45gr,11800.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-4000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-5000k-45gr,11800.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-5000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-3000k-50gr,10970.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-3000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-4000k-50gr,11800.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-4000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-5000k-50gr,11800.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-5000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-3000k-85gr,10970.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-3000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-4000k-85gr,11800.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-4000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-5000k-85gr,11800.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-5000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-3000k-95x35gr,10970.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-3000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-4000k-95x35gr,11800.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-4000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-5000k-95x35gr,11800.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-5000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-3000k-125x65gr,10970.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-3000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-4000k-125x65gr,11800.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-4000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-5000k-125x65gr,11800.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-5000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-3000k-150gr,10970.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-3000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-4000k-150gr,11800.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-4000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-5000k-150gr,11800.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-5000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-3000k-155x85gr,10970.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-3000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-4000k-155x85gr,11800.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-4000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-5000k-155x85gr,11800.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-5000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-3000k-25x105gr,10970.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-3000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-4000k-25x105gr,11800.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-4000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-80-#-#-l-#-#-5000k-25x105gr,11800.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 80 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-80-L-5000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-3000k-10gr,11760.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-4000k-10gr,12650.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-5000k-10gr,12650.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-3000k-15gr,11760.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-4000k-15gr,12650.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-5000k-15gr,12650.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-3000k-25gr,11760.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-4000k-25gr,12650.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-5000k-25gr,12650.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-3000k-55gr,11760.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-4000k-55gr,12650.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-5000k-55gr,12650.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-3000k-90gr,11760.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-4000k-90gr,12650.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-5000k-90gr,12650.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-3000k-30gr,12090.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-3000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-4000k-30gr,13000.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-4000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-5000k-30gr,13000.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-5000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-3000k-45gr,12090.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-3000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-4000k-45gr,13000.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-4000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-5000k-45gr,13000.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-5000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-3000k-50gr,12090.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-3000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-4000k-50gr,13000.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-4000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-5000k-50gr,13000.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-5000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-3000k-85gr,12090.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-3000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-4000k-85gr,13000.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-4000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-5000k-85gr,13000.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-5000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-3000k-95x35gr,12090.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-3000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-4000k-95x35gr,13000.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-4000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-5000k-95x35gr,13000.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-5000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-3000k-125x65gr,12090.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-3000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-4000k-125x65gr,13000.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-4000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-5000k-125x65gr,13000.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-5000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-3000k-150gr,12090.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-3000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-4000k-150gr,13000.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-4000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-5000k-150gr,13000.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-5000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-3000k-155x85gr,12090.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-3000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-4000k-155x85gr,13000.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-4000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-5000k-155x85gr,13000.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-5000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-3000k-25x105gr,12090.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-3000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-4000k-25x105gr,13000.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-4000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-90-#-#-l-#-#-5000k-25x105gr,13000.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 90 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-90-L-5000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-3000k-5gr,570.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-3000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-4000k-5gr,610.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-4000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-5000k-5gr,610.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-5000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-3000k-10gr,550.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-4000k-10gr,590.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-5000k-10gr,590.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-3000k-15gr,550.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-4000k-15gr,590.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-5000k-15gr,590.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-3000k-25gr,550.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-4000k-25gr,590.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-5000k-25gr,590.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-3000k-55gr,550.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-4000k-55gr,590.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-5000k-55gr,590.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-3000k-90gr,550.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-4000k-90gr,590.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-5000k-90gr,590.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-3000k-10gr,810.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-4000k-10gr,870.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-5000k-10gr,870.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-3000k-15gr,810.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-4000k-15gr,870.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-5000k-15gr,870.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-3000k-25gr,810.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-4000k-25gr,870.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-5000k-25gr,870.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-3000k-55gr,810.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-4000k-55gr,870.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-5000k-55gr,870.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-3000k-90gr,810.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-4000k-90gr,870.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-5000k-90gr,870.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 8 S CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-8-#-#-s-#-#-3000k-5gr,1030.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 8 S CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-8-S-3000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 8 S CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-8-#-#-s-#-#-4000k-5gr,1110.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 8 S CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-8-S-4000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 8 S CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-8-#-#-s-#-#-5000k-5gr,1110.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 8 S CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-8-S-5000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-3000k-10gr,1300.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-4000k-10gr,1400.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-5000k-10gr,1400.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-3000k-15gr,1300.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-4000k-15gr,1400.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-5000k-15gr,1400.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-3000k-25gr,1300.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-4000k-25gr,1400.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-5000k-25gr,1400.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-3000k-55gr,1300.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-4000k-55gr,1400.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-5000k-55gr,1400.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-3000k-90gr,1300.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-4000k-90gr,1400.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-5000k-90gr,1400.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 3000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-3000k-10x65gr,550.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 3000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-3000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 4000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-4000k-10x65gr,590.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 4000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-4000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 5000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-4-#-#-s-#-#-5000k-10x65gr,590.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 4 S CRI70 5000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-4-S-5000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 3000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-3000k-10x65gr,810.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 3000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-3000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 4000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-4000k-10x65gr,870.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 4000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-4000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 5000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-6-#-#-s-#-#-5000k-10x65gr,870.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 6 S CRI70 5000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-6-S-5000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 3000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-3000k-10x65gr,1300.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 3000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-3000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 4000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-4000k-10x65gr,1400.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 4000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-4000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 5000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-10-#-#-s-#-#-5000k-10x65gr,1400.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 10 S CRI70 5000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-10-S-5000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-3000k-10gr,1860.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-4000k-10gr,2000.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-5000k-10gr,2000.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-3000k-15gr,1860.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-4000k-15gr,2000.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-5000k-15gr,2000.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-3000k-25gr,1860.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-4000k-25gr,2000.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-5000k-25gr,2000.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 3000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-3000k-10x65gr,1860.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 3000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-3000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 4000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-4000k-10x65gr,2000.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 4000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-4000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 5000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-5000k-10x65gr,2000.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 5000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-5000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-3000k-55gr,1860.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-4000k-55gr,2000.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-5000k-55gr,2000.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-3000k-90gr,1860.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-4000k-90gr,2000.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-15-#-#-s-#-#-5000k-90gr,2000.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 15 S CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-15-S-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-3000k-10gr,2420.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-4000k-10gr,2600.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-5000k-10gr,2600.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-3000k-15gr,2420.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-4000k-15gr,2600.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-5000k-15gr,2600.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-3000k-25gr,2420.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-4000k-25gr,2600.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-5000k-25gr,2600.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 3000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-3000k-10x65gr,2420.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 3000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-3000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 4000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-4000k-10x65gr,2600.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 4000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-4000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 5000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-5000k-10x65gr,2600.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 5000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-5000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-3000k-55gr,2420.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-4000k-55gr,2600.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-5000k-55gr,2600.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-3000k-90gr,2420.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-4000k-90gr,2600.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-s-#-#-5000k-90gr,2600.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 S CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-S-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-3000k-10gr,2930.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-4000k-10gr,3150.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-5000k-10gr,3150.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-3000k-15gr,2930.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-4000k-15gr,3150.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-5000k-15gr,3150.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-3000k-25gr,2930.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-4000k-25gr,3150.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-5000k-25gr,3150.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 3000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-3000k-10x65gr,2930.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 3000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-3000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 4000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-4000k-10x65gr,3150.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 4000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-4000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 5000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-5000k-10x65gr,3150.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 5000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-5000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-3000k-55gr,2930.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-4000k-55gr,3150.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-5000k-55gr,3150.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-3000k-90gr,2930.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-4000k-90gr,3150.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-25-#-#-s-#-#-5000k-90gr,3150.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 25 S CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-25-S-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-3000k-10gr,3390.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-4000k-10gr,3640.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-5000k-10gr,3640.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-3000k-15gr,3390.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-4000k-15gr,3640.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-5000k-15gr,3640.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-3000k-25gr,3390.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-4000k-25gr,3640.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-5000k-25gr,3640.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 3000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-3000k-10x65gr,3390.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 3000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-3000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 4000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-4000k-10x65gr,3640.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 4000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-4000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 5000К 10х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-5000k-10x65gr,3640.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 5000К 10х65° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-5000K-10×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-3000k-55gr,3390.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-4000k-55gr,3640.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-5000k-55gr,3640.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-3000k-90gr,3390.000000000000,3000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-4000k-90gr,3640.000000000000,4000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-s-#-#-5000k-90gr,3640.000000000000,5000.000000000000,148.000000000000,181.000000000000,313.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 S CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-S-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-3000k-5gr,1740.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,4.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-3000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-4000k-5gr,1870.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,4.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-4000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-5000k-5gr,1870.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,4.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-5000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-3000k-10gr,1670.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-4000k-10gr,1800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-5000k-10gr,1800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-3000k-15gr,1670.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-4000k-15gr,1800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-5000k-15gr,1800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-3000k-25gr,1670.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-4000k-25gr,1800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-5000k-25gr,1800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-3000k-55gr,1670.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-4000k-55gr,1800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-5000k-55gr,1800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-3000k-90gr,1670.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-4000k-90gr,1800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-12-#-#-m-#-#-5000k-90gr,1800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 12 M CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-12-M-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-5gr,2700.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,4.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-10gr,2590.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-5gr,2900.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,4.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-5gr,2900.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,4.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-10gr,2790.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-10gr,2790.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-15gr,2590.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-15gr,2590.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-15gr,2590.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-25gr,2590.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-25gr,2790.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-25gr,2790.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-55gr,2590.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-55gr,2790.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-55gr,2790.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-90gr,2590.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-90gr,2790.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-90gr,2790.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-30gr,2600.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-30gr,2800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-30gr,2800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-45gr,2600.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-45gr,2800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-45gr,2800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-85gr,2600.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-85gr,2800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-85gr,2800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-95x35gr,2600.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-95x35gr,2800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-95x35gr,2800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-125x65gr,2600.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-125x65gr,2800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-125x65gr,2800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-150gr,2600.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-150gr,2800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-150gr,2800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-155x85gr,2600.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-155x85gr,2800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-155x85gr,2800.000000000000,5000.000000000000,275.000000000000,230.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-25x105gr,2600.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-25x105gr,2800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-25x105gr,2800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-5gr,3720.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,4.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-5gr,4000.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,4.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-5gr,4000.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,4.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-10gr,3810.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-10gr,4100.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-10gr,4100.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-15gr,3810.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-15gr,4100.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-15gr,4100.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-25gr,3810.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-25gr,4100.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-25gr,4100.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-3000k-50gr,2600.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-3000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-4000k-50gr,2800.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-4000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-m-#-#-5000k-50gr,2800.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 M CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-M-5000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-55gr,3810.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-55gr,4100.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-55gr,4100.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-90gr,3810.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-50gr,3910.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-50gr,4200.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-50gr,4200.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-30gr,3910.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-30gr,4200.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-30gr,4200.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-45gr,3910.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-45gr,4200.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-45gr,4200.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-85gr,3910.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-85gr,4200.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-85gr,4200.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-95x35gr,3910.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-95x35gr,4200.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-95x35gr,4200.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-125x65gr,3910.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-125x65gr,4200.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-125x65gr,4200.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-150gr,3910.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-150gr,4200.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-150gr,4200.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-155x85gr,3910.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-155x85gr,4200.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-155x85gr,4200.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-3000k-25x105gr,3910.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-3000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-25x105gr,4200.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-25x105gr,4200.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-3000k-10gr,5020.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-4000k-10gr,5400.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-5000k-10gr,5400.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-3000k-15gr,5020.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-4000k-15gr,5400.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-5000k-15gr,5400.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-3000k-25gr,5020.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-4000k-25gr,5400.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-5000k-25gr,5400.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-3000k-55gr,5020.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-4000k-55gr,5400.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-5000k-55gr,5400.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-3000k-90gr,5020.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-4000k-90gr,5400.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-5000k-90gr,5400.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-3000k-30gr,5210.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-3000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-4000k-30gr,5600.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-4000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-5000k-30gr,5600.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-5000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-3000k-45gr,5210.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-3000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-4000k-45gr,5600.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-4000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-5000k-45gr,5600.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-5000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-3000k-50gr,5210.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-3000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-4000k-50gr,5600.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-4000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-5000k-50gr,5600.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-5000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-3000k-85gr,5210.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-3000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-4000k-85gr,5600.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-4000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-5000k-85gr,5600.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-5000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-3000k-95x35gr,5210.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-3000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-4000k-95x35gr,5600.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-4000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-5000k-95x35gr,5600.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-5000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-3000k-125x65gr,5210.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-3000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-4000k-125x65gr,5600.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-4000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-5000k-125x65gr,5600.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-5000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-3000k-150gr,5210.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-3000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-4000k-150gr,5600.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-4000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-5000k-150gr,5600.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-5000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-3000k-155x85gr,5210.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-3000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-4000k-155x85gr,5600.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-4000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-5000k-155x85gr,5600.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-5000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-3000k-25x105gr,5210.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-3000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-4000k-25x105gr,5600.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-4000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-m-#-#-5000k-25x105gr,5600.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 M CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-M-5000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-3000k-10gr,6140.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-4000k-10gr,6600.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-5000k-10gr,6600.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-3000k-15gr,6140.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-4000k-15gr,6600.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-5000k-15gr,6600.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-3000k-25gr,6140.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-4000k-25gr,6600.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-5000k-25gr,6600.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-3000k-55gr,6140.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-4000k-55gr,6600.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-5000k-55gr,6600.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-3000k-90gr,6140.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-4000k-90gr,6600.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-5000k-90gr,6600.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-3000k-30gr,6280.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-3000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-4000k-30gr,6750.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-4000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-5000k-30gr,6750.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-5000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-3000k-45gr,6280.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-3000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-4000k-45gr,6750.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-4000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-5000k-45gr,6750.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-5000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-3000k-50gr,6280.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-3000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-4000k-50gr,6750.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-4000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-5000k-50gr,6750.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-5000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-3000k-85gr,6280.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-3000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-4000k-85gr,6750.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-4000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-5000k-85gr,6750.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-5000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-3000k-95x35gr,6280.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-3000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-4000k-95x35gr,6750.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-4000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-5000k-95x35gr,6750.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-5000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-3000k-125x65gr,6280.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-3000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-4000k-125x65gr,6750.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-4000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-5000k-125x65gr,6750.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-5000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-3000k-150gr,6280.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-3000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-4000k-150gr,6750.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-4000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-5000k-150gr,6750.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-5000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-3000k-155x85gr,6280.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-3000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-4000k-155x85gr,6750.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-4000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-5000k-155x85gr,6750.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-5000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-3000k-25x105gr,6280.000000000000,3000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-3000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-4000k-25x105gr,6750.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-4000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-m-#-#-5000k-25x105gr,6750.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 M CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-M-5000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-3000k-5gr,2790.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-3000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-4000k-5gr,3000.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-4000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-5000k-5gr,3000.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-5000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-3000k-10gr,2700.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-4000k-10gr,2900.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-5000k-10gr,2900.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-3000k-15gr,2700.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-4000k-15gr,2900.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-5000k-15gr,2900.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-3000k-25gr,2700.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-4000k-25gr,2900.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-5000k-25gr,2900.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-3000k-55gr,2700.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-4000k-55gr,2900.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-5000k-55gr,2900.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-3000k-90gr,2700.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-4000k-90gr,2900.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-20-#-#-l-#-#-5000k-90gr,2900.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 20 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-20-L-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-3000k-5gr,4090.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-3000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-4000k-5gr,4400.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-4000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-5000k-5gr,4400.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-5000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-3000k-10gr,3930.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-4000k-10gr,4230.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-5000k-10gr,4230.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-3000k-15gr,3930.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-4000k-15gr,4230.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-5000k-15gr,4230.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-3000k-25gr,3930.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-4000k-25gr,4230.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-5000k-25gr,4230.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-3000k-55gr,3930.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-4000k-55gr,4230.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-5000k-55gr,4230.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-3000k-90gr,3930.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-4000k-90gr,4230.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-l-#-#-5000k-90gr,4230.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-L-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-5gr,5320.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-5gr,5720.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-5gr,5720.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-10gr,5120.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-10gr,5500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-10gr,5500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-15gr,5120.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-15gr,5500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-15gr,5500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-25gr,5120.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-25gr,5500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-25gr,5500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-55gr,5120.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-55gr,5500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-55gr,5500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-90gr,5120.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-90gr,5500.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-90gr,5500.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-30gr,5770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-30gr,6200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-30gr,6200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-45gr,5770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-45gr,6200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-45gr,6200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-50gr,5770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-50gr,6200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-50gr,6200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-85gr,5770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-85gr,6200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-85gr,6200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-95x35gr,5770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-95x35gr,6200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-95x35gr,6200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-125x65gr,5770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-125x65gr,6200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-125x65gr,6200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-150gr,5770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-150gr,6200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-150gr,6200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-155x85gr,5770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-155x85gr,6200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-155x85gr,6200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-3000k-25x105gr,5770.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-3000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-4000k-25x105gr,6200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-4000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-40-#-#-l-#-#-5000k-25x105gr,6200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 40 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-40-L-5000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-5gr,6420.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-5gr,6900.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-5gr,6900.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 5° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-5gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-10gr,6120.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-10gr,6580.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-10gr,6580.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-15gr,6120.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-15gr,6580.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-15gr,6580.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-25gr,6120.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-25gr,6580.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-25gr,6580.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-55gr,6120.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-55gr,6580.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-55gr,6580.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-90gr,6120.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-90gr,6580.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-90gr,6580.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,7.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-30gr,7160.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-30gr,7700.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-30gr,7700.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-50gr,7160.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-50gr,7700.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-50gr,7700.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-45gr,7160.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-45gr,7700.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-45gr,7700.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-85gr,7160.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-85gr,7700.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-85gr,7700.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-95x35gr,7160.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-95x35gr,7700.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-95x35gr,7700.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-125x65gr,7160.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-125x65gr,7700.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-125x65gr,7700.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-150gr,7160.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-150gr,7700.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-150gr,7700.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-155x85gr,7160.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-155x85gr,7700.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-155x85gr,7700.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-3000k-25x105gr,7160.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-3000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-4000k-25x105gr,7700.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-4000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-50-#-#-l-#-#-5000k-25x105gr,7700.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 50 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-50-L-5000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-3000k-10gr,12830.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 10° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-3000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-4000k-10gr,13800.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 10° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-4000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-5000k-10gr,13800.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 10° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-5000K-10gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-3000k-15gr,12830.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 15° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-3000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-4000k-15gr,13800.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 15° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-4000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-5000k-15gr,13800.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 15° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-5000K-15gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-3000k-25gr,12830.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 25° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-3000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-4000k-25gr,13800.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 25° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-4000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-5000k-25gr,13800.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 25° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-5000K-25gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-3000k-55gr,12830.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 55° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-3000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-4000k-55gr,13800.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 55° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-4000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-5000k-55gr,13800.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 55° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-5000K-55gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-3000k-90gr,12830.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 90° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-3000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-4000k-90gr,13800.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-5000k-90gr,13800.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,7.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-3000k-30gr,13210.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-3000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-4000k-30gr,14200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-4000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-5000k-30gr,14200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-5000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-3000k-45gr,13210.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-3000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-4000k-45gr,14200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-4000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-5000k-45gr,14200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-5000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-3000k-50gr,13210.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-3000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-4000k-50gr,14200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-4000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-5000k-50gr,14200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-5000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-3000k-85gr,13210.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-3000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-4000k-85gr,14200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-4000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-5000k-85gr,14200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-5000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-3000k-95x35gr,13210.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-3000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-4000k-95x35gr,14200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-4000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-5000k-95x35gr,14200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-5000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-3000k-125x65gr,13210.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-3000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-4000k-125x65gr,14200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-4000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-5000k-125x65gr,14200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-5000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-3000k-150gr,13210.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-3000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-4000k-150gr,14200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-4000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-5000k-150gr,14200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-5000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-3000k-155x85gr,13210.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-3000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-4000k-155x85gr,14200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-4000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-5000k-155x85gr,14200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-5000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-3000k-25x105gr,13210.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-3000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-4000k-25x105gr,14200.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-4000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-100-#-#-l-#-#-5000k-25x105gr,14200.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 100 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-100-L-5000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-3000k-30gr,15250.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 30° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-3000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-4000k-30gr,16400.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 30° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-4000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-5000k-30gr,16400.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 30° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-5000K-30gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-3000k-45gr,15250.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 45° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-3000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-4000k-45gr,16400.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 45° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-4000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-5000k-45gr,16400.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 45° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-5000K-45gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-3000k-50gr,15250.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 50° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-3000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-4000k-50gr,16400.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 50° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-4000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-5000k-50gr,16400.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 50° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-5000K-50gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-3000k-85gr,15250.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-3000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-4000k-85gr,16400.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-4000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-5000k-85gr,16400.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-5000K-85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-3000k-95x35gr,15250.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-3000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-4000k-95x35gr,16400.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-4000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-5000k-95x35gr,16400.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 95х35° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-5000K-95×35gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-3000k-125x65gr,15250.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-3000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-4000k-125x65gr,16400.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-4000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-5000k-125x65gr,16400.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 125х65° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-5000K-125×65gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-3000k-150gr,15250.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 150° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-3000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-4000k-150gr,16400.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 150° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-4000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-5000k-150gr,16400.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 150° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-5000K-150gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-3000k-155x85gr,15250.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-3000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-4000k-155x85gr,16400.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-4000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-5000k-155x85gr,16400.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 155х85° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-5000K-155×85gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-3000k-25x105gr,15250.000000000000,3000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 3000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-3000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-4000k-25x105gr,16400.000000000000,4000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 4000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-4000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-120-#-#-l-#-#-5000k-25x105gr,16400.000000000000,5000.000000000000,280.000000000000,330.000000000000,509.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 120 L CRI70 5000К 25х105° Поворотный кронштейн,7.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-120-L-5000K-25×105gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-4000k-90gr,4100.000000000000,4000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 4000К 90° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-4000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,PD-promled-shell-30-#-#-m-#-#-5000k-90gr,4100.000000000000,5000.000000000000,230.000000000000,275.000000000000,441.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Шелл 30 M CRI70 5000К 90° Поворотный кронштейн,4.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Shell-30-M-5000K-90gr/,"Серия декоративных уличных светодиодных светильников для освещения: парков и скверов; зон отдыха; набережных и мостов; общественных пространств. Светильники малого типоразмера могут быть также использованы для акцентной подсветки фасадов и элементов зданий. а светильники большого типоразмера со сверхузкой оптикой — для продольного освещения высоких колонн. вант. опор мостов. пилонов и других вытянутых поверхностей."
