,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-#-#-#-5000k-opal,6380.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI70 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-#-#-#-5000k-opal,4250.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI70 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-#-#-#-5000k-opal,4000.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI70 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-#-#-#-5000k-opal,5030.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI70 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-#-#-#-5000k-opal,3340.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI70 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-#-#-#-5000k-opal,1550.000000000000,5000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI70 5000К Опал,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-#-#-#-4000k-opal,1550.000000000000,4000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI70 4000К Опал,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-#-#-#-3000k-opal,1440.000000000000,3000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI70 3000К Опал,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-#-#-#-5000k-opal,1570.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI70 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-#-#-#-4000k-opal,1570.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI70 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-#-#-#-3000k-opal,1460.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI70 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-#-#-#-5000k-opal,2000.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI70 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-#-#-#-4000k-opal,2000.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI70 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-#-#-#-3000k-opal,1860.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI70 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-#-#-#-4000k-opal,4250.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI70 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-#-#-#-3000k-opal,3950.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI70 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-600mm-#-#-#-#-5000k-opal,1500.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI70 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-600mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-600mm-#-#-#-#-4000k-opal,1500.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI70 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-600mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-600mm-#-#-#-#-3000k-opal,1400.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI70 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-600mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-#-#-#-5000k-opal,3050.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI70 5000К Опал,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-#-#-#-4000k-opal,3050.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI70 4000К Опал,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-#-#-#-3000k-opal,2840.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI70 3000К Опал,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-1000mm-#-#-#-#-5000k-opal,1620.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI70 5000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-1000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-1000mm-#-#-#-#-4000k-opal,1620.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI70 4000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-1000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-1000mm-#-#-#-#-3000k-opal,1510.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI70 3000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-1000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-1000mm-#-#-#-#-5000k-opal,2060.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI70 5000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-1000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-1000mm-#-#-#-#-4000k-opal,2060.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI70 4000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-1000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-1000mm-#-#-#-#-3000k-opal,1920.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI70 3000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-1000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-#-#-#-5000k-opal,3140.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI70 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-#-#-#-4000k-opal,3140.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI70 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-#-#-#-3000k-opal,2920.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI70 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-#-#-#-4000k-opal,4000.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI70 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-#-#-#-3000k-opal,3720.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI70 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-#-#-#-4000k-opal,5030.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI70 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-#-#-#-3000k-opal,4680.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI70 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-#-#-#-5000k-opal,5830.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI70 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-#-#-#-4000k-opal,5830.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI70 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-#-#-#-3000k-opal,5420.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI70 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-#-#-#-4000k-opal,6380.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI70 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-#-#-#-3000k-opal,5930.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI70 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-#-#-#-5000k-opal,7220.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI70 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-#-#-#-4000k-opal,7220.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI70 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-#-#-#-3000k-opal,6710.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI70 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1200mm-#-#-#-#-5000k-opal,3000.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI70 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1200mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1200mm-#-#-#-#-4000k-opal,3000.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI70 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1200mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1200mm-#-#-#-#-3000k-opal,2790.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI70 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1200mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-27-1200mm-#-#-#-#-5000k-opal,4280.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,27.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI70 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-27-1200mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-27-1200mm-#-#-#-#-4000k-opal,4280.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,27.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI70 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-27-1200mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-27-1200mm-#-#-#-#-3000k-opal,3980.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,27.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI70 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-27-1200mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-#-#-#-5000k-opal,4990.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI70 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-#-#-#-4000k-opal,4990.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI70 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-#-#-#-3000k-opal,4640.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI70 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1500mm-#-#-#-#-5000k-opal,3160.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI70 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1500mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1500mm-#-#-#-#-4000k-opal,3160.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI70 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1500mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1500mm-#-#-#-#-3000k-opal,2940.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI70 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1500mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1500mm-#-#-#-#-5000k-opal,4020.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI70 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1500mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1500mm-#-#-#-#-4000k-opal,4020.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI70 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1500mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1500mm-#-#-#-#-3000k-opal,3740.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI70 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1500mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-#-#-#-5000k-opal,4710.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI70 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-#-#-#-4000k-opal,4710.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI70 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-#-#-#-3000k-opal,4380.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI70 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-#-#-#-5000k-opal,5500.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI70 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-#-#-#-4000k-opal,5500.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI70 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-#-#-#-3000k-opal,5120.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI70 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-#-#-#-5000k-opal,6030.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI70 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-#-#-#-4000k-opal,6030.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI70 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-#-#-#-3000k-opal,5610.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI70 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-#-#-#-5000k-opal,6810.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI70 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-#-#-#-4000k-opal,6810.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI70 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-#-#-#-3000k-opal,6330.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI70 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-#-#-#-5000k-opal,9310.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI70 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-#-#-#-4000k-opal,9310.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI70 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-#-#-#-3000k-opal,8660.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI70 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-2000mm-#-#-#-#-5000k-opal,3180.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI70 5000К Опал,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-2000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-2000mm-#-#-#-#-4000k-opal,3180.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI70 4000К Опал,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-2000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-2000mm-#-#-#-#-3000k-opal,2960.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI70 3000К Опал,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-2000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-#-#-#-5000k-opal,6280.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI70 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-#-#-#-4000k-opal,6280.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI70 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-#-#-#-3000k-opal,5840.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI70 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-#-#-#-5000k-opal,8000.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI70 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-#-#-#-4000k-opal,8000.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI70 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-#-#-#-3000k-opal,7440.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI70 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-#-#-#-5000k-opal,10060.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI70 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-#-#-#-4000k-opal,10060.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI70 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-#-#-#-3000k-opal,9360.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI70 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-#-#-#-5000k-opal,11660.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI70 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-#-#-#-4000k-opal,11660.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI70 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-#-#-#-3000k-opal,10840.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI70 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-#-#-#-5000k-opal,12760.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI70 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-#-#-#-4000k-opal,12760.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI70 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-#-#-#-3000k-opal,11870.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI70 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-#-#-#-5000k-opal,14440.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI70 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-#-#-#-4000k-opal,14440.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI70 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-#-#-#-3000k-opal,13430.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI70 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-#-#-#-4000k-opal,3340.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI70 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-#-#-#-3000k-opal,3110.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI70 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,1430.000000000000,5000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI80 5000К Опал,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,1430.000000000000,4000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI80 4000К Опал,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,1330.000000000000,3000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI80 3000К Опал,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,1460.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI80 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,1460.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI80 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,1360.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI80 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,1860.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI80 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,1860.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI80 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,1730.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI80 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,3070.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI80 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,3070.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI80 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,2860.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI80 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,3910.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI80 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,3910.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI80 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,3640.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI80 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-600mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,1400.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI80 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-600mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-600mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,1400.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI80 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-600mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-600mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,1300.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI80 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-600mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,2810.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI80 5000К Опал,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,2810.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI80 4000К Опал,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,2610.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI80 3000К Опал,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,1510.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI80 5000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-1000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,1510.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI80 4000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-1000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,1400.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI80 3000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-1000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,1910.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI80 5000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-1000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,1910.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI80 4000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-1000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,1780.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI80 3000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-1000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,2920.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI80 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,2920.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI80 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,2720.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI80 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,3720.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI80 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,3720.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI80 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,3460.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI80 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,4630.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI80 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,4630.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI80 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,4310.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI80 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,5360.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI80 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,5360.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI80 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,4980.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI80 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,5870.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI80 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,5870.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI80 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,5460.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI80 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,6640.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI80 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,6640.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI80 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,6180.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI80 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1200mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,2790.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI80 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1200mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1200mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,2790.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI80 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1200mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1200mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,2590.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI80 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1200mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-27-1200mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,3980.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,27.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI80 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-27-1200mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-27-1200mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,3980.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,27.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI80 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-27-1200mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-27-1200mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,3700.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,27.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI80 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-27-1200mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,4640.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI80 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,4640.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI80 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,4320.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI80 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1500mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,2940.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI80 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1500mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1500mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,2940.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI80 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1500mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1500mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,2730.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI80 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1500mm-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1500mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,3740.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI80 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1500mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1500mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,3740.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI80 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1500mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1500mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,3480.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI80 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1500mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,4380.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI80 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,4380.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI80 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,4070.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI80 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,5110.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI80 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,5110.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI80 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,4750.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI80 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,5610.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI80 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,5610.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI80 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,5220.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI80 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,6260.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI80 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,6260.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI80 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,5820.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI80 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,8660.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI80 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,8660.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI80 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,8050.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI80 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-2000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,2960.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI80 5000К Опал,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-2000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-2000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,2960.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI80 4000К Опал,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-2000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-2000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,2750.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI80 3000К Опал,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-2000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,5840.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI80 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,5840.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI80 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,5430.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI80 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,7440.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI80 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,7440.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI80 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,6920.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI80 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,9260.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI80 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,9260.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI80 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,8610.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI80 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,10730.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI80 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,10730.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI80 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,9980.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI80 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,11740.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI80 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,11740.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI80 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,10920.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI80 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-#-cri80-#-5000k-opal,13280.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI80 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-#-cri80-#-4000k-opal,13280.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI80 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-#-cri80-#-3000k-opal,12350.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI80 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,1570.000000000000,3000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI70 3000К Прозрачный,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,1690.000000000000,4000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI70 4000К Прозрачный,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,1690.000000000000,5000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI70 5000К Прозрачный,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,1570.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI70 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,1690.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI70 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,1690.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI70 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,2180.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI70 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,2180.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI70 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,2030.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI70 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,3640.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI70 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,3640.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI70 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,3390.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI70 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,4630.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI70 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,4630.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI70 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,4310.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI70 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-600mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,1640.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI70 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-600mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-600mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,1640.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI70 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-600mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-600mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,1530.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI70 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-600mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,3320.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI70 5000К Прозрачный,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,3320.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI70 4000К Прозрачный,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,3090.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI70 3000К Прозрачный,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-1000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,1770.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-1000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-1000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,1770.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-1000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-1000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,1650.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-1000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-14-1000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,2250.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-1000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-14-1000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,2250.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-1000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-14-1000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,2090.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-1000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,3420.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,3420.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,3180.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,4360.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,4360.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,4050.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,5480.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,5480.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,5100.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,6350.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,6350.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,5910.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1200mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,3270.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI70 5000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1200mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1200mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,3270.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI70 4000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1200mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1200mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,3040.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI70 3000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1200mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,3440.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI70 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1500mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,3440.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI70 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1500mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,3200.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI70 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1500mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,4380.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI70 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1500mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,4380.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI70 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1500mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,4070.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI70 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1500mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,5130.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI70 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,5130.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI70 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,4770.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI70 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,6000.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI70 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,6000.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI70 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,5580.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI70 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-2000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,3470.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI70 5000К Прозрачный,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-2000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-2000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,3470.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI70 4000К Прозрачный,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-2000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-2000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,3230.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI70 3000К Прозрачный,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-2000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,6850.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI70 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,6850.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI70 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,6370.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI70 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,8720.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI70 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,8720.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI70 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,8110.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI70 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-27-1200mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,4340.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,27.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI70 3000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-27-1200mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-27-1200mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,4670.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,27.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI70 4000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-27-1200mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-27-1200mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,4670.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,27.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI70 5000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-27-1200mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,5440.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI70 5000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,5440.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI70 4000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,5060.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI70 3000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,6110.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI70 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,6570.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI70 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,6570.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI70 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,6460.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,6950.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,6950.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,7320.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI70 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,7870.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI70 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,7870.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI70 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,6900.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI70 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,7420.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI70 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,7420.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI70 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,9440.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI70 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,10150.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI70 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,10150.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI70 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,10200.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI70 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,10970.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI70 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,10970.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI70 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,11820.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI70 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,12710.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI70 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,12710.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI70 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,12940.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI70 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,13910.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI70 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,13910.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI70 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,14640.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI70 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,15740.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI70 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,15740.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI70 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,1530.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-1000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,1650.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-1000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,1650.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-1000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,1450.000000000000,3000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI80 3000К Прозрачный,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,1560.000000000000,4000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI80 4000К Прозрачный,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,1560.000000000000,5000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм CRI80 5000К Прозрачный,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,1480.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI80 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,1590.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI80 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,1590.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм CRI80 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-600mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,1420.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI80 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-600mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-600mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,1530.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI80 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-600mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-600mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,1530.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 600мм CRI80 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-600mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-13-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,1930.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-1000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-13-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,2080.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-1000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-13-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,2080.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-1000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-13-500mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,1890.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI80 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-13-500mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,2030.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI80 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-13-500mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,2030.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм CRI80 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,2960.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,3180.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,3180.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-19-1200mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,2830.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI80 3000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1200mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-19-1200mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,3040.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI80 4000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1200mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-19-1200mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,3040.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1200мм CRI80 5000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1200mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1500mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,2980.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI80 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1500mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1500mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,3200.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI80 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1500mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1500mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,3200.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1500мм CRI80 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1500mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-2000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,3000.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI80 3000К Прозрачный,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-2000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-2000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,3230.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI80 4000К Прозрачный,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-2000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-2000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,3230.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 2000мм CRI80 5000К Прозрачный,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-2000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,3120.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI80 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,3350.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI80 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,3350.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм CRI80 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-19-600mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,2620.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI80 3000К Прозрачный,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-19-600mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,2820.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI80 4000К Прозрачный,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-19-600mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,2820.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм CRI80 5000К Прозрачный,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,3770.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,4050.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,4050.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1500mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,3790.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI80 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1500mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1500mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,4080.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI80 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1500mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1500mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,4080.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1500мм CRI80 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1500mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,2290.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI80 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,2460.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI80 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,2460.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм CRI80 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-27-1200mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,4040.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,27.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI80 3000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-27-1200mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-27-1200mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,4340.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,27.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI80 4000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-27-1200mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-27-1200mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,4340.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,27.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 27 1200мм CRI80 5000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-27-1200mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,4700.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,5050.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,5050.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,4440.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI80 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,4770.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI80 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,4770.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм CRI80 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,4710.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI80 3000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,5060.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI80 4000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,5060.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм CRI80 5000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,5430.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,5840.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,5840.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,5180.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI80 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,5570.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI80 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,5570.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм CRI80 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,5950.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,6400.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,6400.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,5680.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI80 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,6110.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI80 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,6110.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм CRI80 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,5920.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI80 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,6370.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI80 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,6370.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм CRI80 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,6730.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,7240.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,7240.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,6340.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI80 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,6820.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI80 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,6820.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм CRI80 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,7540.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI80 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,8110.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI80 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,8110.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм CRI80 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,8780.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI80 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,9440.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI80 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,9440.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм CRI80 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,9380.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI80 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,10090.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI80 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,10090.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм CRI80 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,10880.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI80 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,11700.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI80 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,11700.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм CRI80 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,11900.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI80 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,12800.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI80 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,12800.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм CRI80 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-#-cri80-#-3000k-prozrachniy,13470.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI80 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-#-cri80-#-4000k-prozrachniy,14480.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI80 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-#-cri80-#-5000k-prozrachniy,14480.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм CRI80 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-extra-#-#-5000k-opal,1670.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI70 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-extra-#-#-4000k-opal,1670.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI70 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-extra-#-#-3000k-opal,1550.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI70 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-extra-#-#-5000k-opal,2130.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI70 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-extra-#-#-4000k-opal,2130.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI70 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-extra-#-#-3000k-opal,1980.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI70 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-extra-#-#-5000k-opal,3340.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI70 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-extra-#-#-4000k-opal,3340.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI70 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-extra-#-#-3000k-opal,3110.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI70 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-extra-#-#-5000k-opal,4250.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI70 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-extra-#-#-4000k-opal,4250.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI70 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-extra-#-#-3000k-opal,3950.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI70 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-extra-#-#-5000k-opal,5350.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI70 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-extra-#-#-4000k-opal,5350.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI70 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-extra-#-#-3000k-opal,4980.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI70 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-extra-#-#-5000k-opal,5010.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI70 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-extra-#-#-4000k-opal,5010.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI70 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-extra-#-#-3000k-opal,4660.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI70 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-extra-#-#-5000k-opal,5850.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI70 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-extra-#-#-4000k-opal,5850.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI70 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-extra-#-#-3000k-opal,5440.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI70 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-extra-#-#-5000k-opal,6400.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI70 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-extra-#-#-4000k-opal,6400.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI70 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-extra-#-#-3000k-opal,5950.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI70 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-extra-#-#-5000k-opal,7240.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI70 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-extra-#-#-4000k-opal,7240.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI70 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-extra-#-#-3000k-opal,6730.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI70 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-extra-#-#-5000k-opal,6680.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI70 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-extra-#-#-4000k-opal,6680.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI70 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-extra-#-#-3000k-opal,6210.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI70 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-extra-#-#-5000k-opal,8500.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI70 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-extra-#-#-4000k-opal,8500.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI70 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-extra-#-#-3000k-opal,7910.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI70 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-extra-cri80-#-5000k-opal,1540.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI80 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-extra-cri80-#-4000k-opal,1540.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI80 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-extra-cri80-#-3000k-opal,1430.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI80 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-extra-cri80-#-5000k-opal,1960.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI80 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-extra-cri80-#-4000k-opal,1960.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI80 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-extra-cri80-#-3000k-opal,1820.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI80 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-extra-cri80-#-5000k-opal,3070.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI80 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-extra-cri80-#-4000k-opal,3070.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI80 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-extra-cri80-#-3000k-opal,2860.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI80 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-extra-cri80-#-5000k-opal,3910.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI80 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-extra-cri80-#-4000k-opal,3910.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI80 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-extra-cri80-#-3000k-opal,3640.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI80 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-extra-cri80-#-5000k-opal,4920.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI80 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-extra-cri80-#-4000k-opal,4920.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI80 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-extra-cri80-#-3000k-opal,4580.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI80 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-extra-cri80-#-5000k-opal,4610.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI80 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-extra-cri80-#-4000k-opal,4610.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI80 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-extra-cri80-#-3000k-opal,4290.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI80 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-extra-cri80-#-5000k-opal,5380.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI80 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-extra-cri80-#-4000k-opal,5380.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI80 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-extra-cri80-#-3000k-opal,5000.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI80 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-extra-cri80-#-5000k-opal,5890.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI80 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-extra-cri80-#-4000k-opal,5890.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI80 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-extra-cri80-#-3000k-opal,5480.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI80 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-extra-cri80-#-5000k-opal,6730.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI80 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-extra-cri80-#-4000k-opal,6730.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI80 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-extra-cri80-#-3000k-opal,6260.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI80 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-extra-cri80-#-5000k-opal,6150.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI80 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-extra-cri80-#-4000k-opal,6150.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI80 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-extra-cri80-#-3000k-opal,5720.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI80 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-extra-cri80-#-5000k-opal,7820.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI80 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-extra-cri80-#-4000k-opal,7820.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI80 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-extra-cri80-#-3000k-opal,7270.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI80 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-extra-cri80-#-3000k-prozrachniy,1560.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-Ekstra-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-extra-cri80-#-4000k-prozrachniy,1680.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-Ekstra-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-extra-cri80-#-5000k-prozrachniy,1680.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-Ekstra-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-13-500mm-#-extra-cri80-#-3000k-prozrachniy,1990.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-Ekstra-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-13-500mm-#-extra-cri80-#-4000k-prozrachniy,2140.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-Ekstra-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-13-500mm-#-extra-cri80-#-5000k-prozrachniy,2140.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-Ekstra-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-extra-cri80-#-3000k-prozrachniy,3120.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Ekstra-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-extra-cri80-#-4000k-prozrachniy,3350.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Ekstra-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-extra-cri80-#-5000k-prozrachniy,3350.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Ekstra-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-extra-cri80-#-3000k-prozrachniy,3960.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Ekstra-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-extra-cri80-#-4000k-prozrachniy,4260.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Ekstra-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-extra-cri80-#-5000k-prozrachniy,4260.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Ekstra-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-extra-cri80-#-3000k-prozrachniy,4670.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-Ekstra-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-extra-cri80-#-4000k-prozrachniy,5020.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-Ekstra-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-extra-cri80-#-5000k-prozrachniy,5020.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-Ekstra-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-extra-cri80-#-3000k-prozrachniy,4980.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-Ekstra-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-extra-cri80-#-4000k-prozrachniy,5360.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-Ekstra-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-extra-cri80-#-5000k-prozrachniy,5360.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-Ekstra-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-extra-cri80-#-3000k-prozrachniy,5450.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-Ekstra-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-extra-cri80-#-4000k-prozrachniy,5860.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-Ekstra-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-extra-cri80-#-5000k-prozrachniy,5860.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-Ekstra-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-extra-cri80-#-3000k-prozrachniy,5970.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-Ekstra-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-extra-cri80-#-4000k-prozrachniy,6420.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-Ekstra-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-extra-cri80-#-5000k-prozrachniy,6420.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-Ekstra-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-extra-cri80-#-3000k-prozrachniy,6230.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-Ekstra-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-extra-cri80-#-4000k-prozrachniy,6700.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-Ekstra-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-extra-cri80-#-5000k-prozrachniy,6700.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-Ekstra-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-extra-cri80-#-3000k-prozrachniy,6830.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-Ekstra-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-extra-cri80-#-4000k-prozrachniy,7340.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-Ekstra-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-extra-cri80-#-5000k-prozrachniy,7340.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-Ekstra-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-extra-cri80-#-3000k-prozrachniy,7920.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI80 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-Ekstra-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-extra-cri80-#-4000k-prozrachniy,8520.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI80 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-Ekstra-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-extra-cri80-#-5000k-prozrachniy,8520.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI80 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-Ekstra-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-extra-#-#-3000k-prozrachniy,1690.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-Ekstra-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-extra-#-#-4000k-prozrachniy,1820.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-Ekstra-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-500mm-#-extra-#-#-5000k-prozrachniy,1820.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 500мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-500mm-Ekstra-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-extra-#-#-5000k-prozrachniy,2320.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-Ekstra-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-extra-#-#-4000k-prozrachniy,2320.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-Ekstra-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-14-500mm-#-extra-#-#-3000k-prozrachniy,2160.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 14 500мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-14-500mm-Ekstra-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-extra-#-#-5000k-prozrachniy,3640.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Ekstra-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-extra-#-#-4000k-prozrachniy,3640.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Ekstra-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-extra-#-#-3000k-prozrachniy,3390.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Ekstra-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-extra-#-#-5000k-prozrachniy,4630.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Ekstra-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-extra-#-#-4000k-prozrachniy,4630.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Ekstra-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-extra-#-#-3000k-prozrachniy,4310.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Ekstra-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-extra-#-#-5000k-prozrachniy,5460.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-Ekstra-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-extra-#-#-4000k-prozrachniy,5460.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-Ekstra-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1500mm-#-extra-#-#-3000k-prozrachniy,5080.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1500мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1500mm-Ekstra-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-extra-#-#-5000k-prozrachniy,5830.000000000000,5000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-Ekstra-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-extra-#-#-4000k-prozrachniy,5830.000000000000,4000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-Ekstra-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-32-1200mm-#-extra-#-#-3000k-prozrachniy,5420.000000000000,3000.000000000000,1222.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 32 1200мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-32-1200mm-Ekstra-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-extra-#-#-5000k-prozrachniy,6380.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-Ekstra-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-extra-#-#-4000k-prozrachniy,6380.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-Ekstra-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1500mm-#-extra-#-#-3000k-prozrachniy,5930.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1500мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1500mm-Ekstra-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-extra-#-#-5000k-prozrachniy,6980.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-Ekstra-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-extra-#-#-4000k-prozrachniy,6980.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-Ekstra-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1500mm-#-extra-#-#-3000k-prozrachniy,6490.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1500мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1500mm-Ekstra-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-extra-#-#-5000k-prozrachniy,7280.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-Ekstra-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-extra-#-#-4000k-prozrachniy,7280.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-Ekstra-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-40-2000mm-#-extra-#-#-3000k-prozrachniy,6770.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 40 2000мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-40-2000mm-Ekstra-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-extra-#-#-5000k-prozrachniy,7890.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-Ekstra-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-extra-#-#-4000k-prozrachniy,7890.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-Ekstra-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1500mm-#-extra-#-#-3000k-prozrachniy,7340.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1500мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1500mm-Ekstra-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-extra-#-#-5000k-prozrachniy,9270.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI70 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-Ekstra-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-extra-#-#-4000k-prozrachniy,9270.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI70 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-Ekstra-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-50-2000mm-#-extra-#-#-3000k-prozrachniy,8620.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 50 2000мм Экстра CRI70 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-50-2000mm-Ekstra-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-eko-#-#-5000k-opal,1420.000000000000,5000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI70 5000К Опал,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-eko-#-#-4000k-opal,1420.000000000000,4000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI70 4000К Опал,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-eko-#-#-3000k-opal,1320.000000000000,3000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI70 3000К Опал,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-eko-#-#-5000k-opal,3050.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI70 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-eko-#-#-4000k-opal,3050.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI70 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-eko-#-#-3000k-opal,2840.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI70 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-Eko-CRI70-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-eko-#-#-5000k-opal,3880.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI70 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-eko-#-#-4000k-opal,3880.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI70 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-eko-#-#-3000k-opal,3610.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI70 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-eko-#-#-5000k-opal,2790.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI70 5000К Опал,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-eko-#-#-4000k-opal,2790.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI70 4000К Опал,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-eko-#-#-3000k-opal,2590.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI70 3000К Опал,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-eko-#-#-5000k-opal,3050.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-eko-#-#-4000k-opal,3050.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-eko-#-#-3000k-opal,2840.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-eko-#-#-5000k-opal,3880.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-eko-#-#-4000k-opal,3880.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-eko-#-#-3000k-opal,3610.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-eko-#-#-5000k-opal,4590.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-eko-#-#-4000k-opal,4590.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-eko-#-#-3000k-opal,4270.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-eko-#-#-5000k-opal,5320.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-eko-#-#-4000k-opal,5320.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-eko-#-#-3000k-opal,4950.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-eko-#-#-5000k-opal,5410.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-eko-#-#-4000k-opal,5820.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-eko-#-#-3000k-opal,5410.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-eko-#-#-5000k-opal,6590.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-eko-#-#-4000k-opal,6590.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-eko-#-#-3000k-opal,6130.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-eko-#-#-5000k-opal,8500.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI70 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-eko-#-#-4000k-opal,8500.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI70 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-eko-#-#-3000k-opal,7910.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI70 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-eko-#-#-5000k-opal,9180.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI70 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-eko-#-#-4000k-opal,9180.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI70 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-eko-#-#-3000k-opal,8540.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI70 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-eko-#-#-5000k-opal,10640.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI70 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-eko-#-#-4000k-opal,10640.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI70 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-eko-#-#-3000k-opal,9900.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI70 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-eko-#-#-5000k-opal,11650.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI70 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-eko-#-#-4000k-opal,11650.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI70 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-eko-#-#-3000k-opal,10830.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI70 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-eko-#-#-5000k-opal,13180.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI70 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-eko-#-#-4000k-opal,13180.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI70 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-eko-#-#-3000k-opal,12260.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI70 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,1320.000000000000,5000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI80 5000К Опал,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,1320.000000000000,4000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI80 4000К Опал,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,1230.000000000000,3000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI80 3000К Опал,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,2830.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI80 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,2830.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI80 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,2630.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI80 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,3600.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI80 5000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,3600.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI80 4000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,3350.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI80 3000К Опал,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,2590.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI80 5000К Опал,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,2590.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI80 4000К Опал,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,2410.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI80 3000К Опал,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-Eko-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,2830.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,2830.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,2630.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,3600.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,3600.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,3350.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,4260.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,4260.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,3960.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,4940.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,4940.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,4590.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,5410.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,5410.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,5030.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,6120.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-Eko-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,6120.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-Eko-CRI80-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,5690.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-Eko-CRI80-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,7900.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI80 5000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,7900.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI80 4000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,7350.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI80 3000К Опал,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,8530.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI80 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,8530.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI80 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,7930.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI80 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,9890.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI80 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,9890.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI80 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,9200.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI80 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,10830.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI80 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-Eko-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,10830.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI80 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,10070.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI80 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-eko-cri80-#-5000k-opal,12250.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI80 5000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-Eko-CRI80-5000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-eko-cri80-#-4000k-opal,12250.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI80 4000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-Eko-4000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-eko-cri80-#-3000k-opal,11390.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI80 3000К Опал,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-Eko-3000K-Opal/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,1340.000000000000,3000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,1440.000000000000,4000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,1440.000000000000,5000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,2860.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,3080.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,3080.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,2860.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,3080.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,3080.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-19-600mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,2850.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-19-600mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,3060.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-19-600mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,3060.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,3650.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,3920.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,3920.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,3650.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,3920.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,3920.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,4320.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,4640.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,4640.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,5000.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,5380.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,5380.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,5490.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,5900.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,5900.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,6200.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,6670.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,6670.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,8010.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,8610.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,8610.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,8650.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,9300.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,9300.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,10030.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,10780.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,10780.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,10970.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,11800.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,11800.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-eko-cri80-#-3000k-prozrachniy,12420.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI80 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-Eko-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-eko-cri80-#-4000k-prozrachniy,13350.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI80 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-Eko-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-eko-cri80-#-5000k-prozrachniy,12420.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI80 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-Eko-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,1440.000000000000,3000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,1550.000000000000,4000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-10-300mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,1550.000000000000,5000.000000000000,322.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 10 300мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,0.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-10-300mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,3090.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,3320.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-1000mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,3320.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 1000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-1000mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,3090.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,3320.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-500mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,3320.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 500мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-500mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,2830.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,3040.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-20-600mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,3040.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,19.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 20 600мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.960000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-20-600mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,3930.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,4230.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-1000mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,4230.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 1000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-1000mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,3930.000000000000,3000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,4230.000000000000,4000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-25-500mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,4230.000000000000,5000.000000000000,522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 25 500мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-25-500mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,4650.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,5000.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-30-1000mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,5000.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 30 1000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-30-1000mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,5390.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,5800.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-35-1000mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,5800.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 35 1000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-35-1000mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,5900.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,6340.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-38-1000mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,6340.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 38 1000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-38-1000mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,6680.000000000000,3000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,7180.000000000000,4000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-43-1000mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,7180.000000000000,5000.000000000000,1022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 43 1000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-43-1000mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,8620.000000000000,3000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,9270.000000000000,4000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-56-1500mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,9270.000000000000,5000.000000000000,1522.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 56 1500мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-56-1500mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,9310.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,10010.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-60-2000mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,10010.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 60 2000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-60-2000mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,10790.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,11600.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-70-2000mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,11600.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 70 2000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-70-2000mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,11810.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,12700.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-76-2000mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,12700.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 76 2000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-76-2000mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-eko-#-#-3000k-prozrachniy,13360.000000000000,3000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI70 3000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-Eko-CRI70-3000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-eko-#-#-4000k-prozrachniy,14370.000000000000,4000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI70 4000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-Eko-CRI70-4000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_optima-86-2000mm-#-eko-#-#-5000k-prozrachniy,14370.000000000000,5000.000000000000,2022.000000000000,60.000000000000,68.000000000000,86.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Оптима 86 2000мм Эко CRI70 5000К Прозрачный,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Optima-86-2000mm-Eko-CRI70-5000K-Prozrachnyj/,"Серия универсальных линейных светильников для освещения: складских помещений. систем стеллажей и хранения продукции. лестничных пролетов. различных зон промышленных объектов с невысокими потолками. Комбинация особой формы корпуса. расположения светодиодных планок и рассеивателя исключает потери светового потока внутри светильника. за счет чего достигается уникальное значение световой отдачи."
