,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Т-линия Слим 20 500мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-#-#-#-#-5000k-opal,3060.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-линия Слим 20 500мм CRI70 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-liniya-Slim-20-500mm-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-500mm-#-#-#-#-5000k-opal,1570.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм CRI70 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-500mm-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-500mm-#-#-#-#-4000k-opal,1570.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм CRI70 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-500mm-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-500mm-#-#-#-#-3000k-opal,1460.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм CRI70 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-500mm-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-#-#-#-#-5000k-opal,2290.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм CRI70 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-#-#-#-#-4000k-opal,2290.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм CRI70 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-#-#-#-#-3000k-opal,2130.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм CRI70 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-#-extra-#-#-5000k-opal,2510.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Экстра CRI70 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-Ekstra-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-#-extra-#-#-4000k-opal,2510.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Экстра CRI70 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-Ekstra-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-#-extra-#-#-3000k-opal,2330.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Экстра CRI70 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-Ekstra-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-#-#-#-#-4000k-opal,3060.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм CRI70 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-#-#-#-#-3000k-opal,2850.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм CRI70 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-#-extra-#-#-5000k-opal,3370.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Экстра CRI70 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-Ekstra-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-#-extra-#-#-4000k-opal,3370.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Экстра CRI70 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-Ekstra-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-#-extra-#-#-3000k-opal,3130.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Экстра CRI70 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-Ekstra-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-1000mm-#-#-#-#-5000k-opal,1590.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм CRI70 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-1000mm-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-1000mm-#-#-#-#-4000k-opal,1590.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм CRI70 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-1000mm-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-1000mm-#-#-#-#-3000k-opal,1480.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм CRI70 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-1000mm-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-#-#-#-#-5000k-opal,3060.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм CRI70 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-#-#-#-#-4000k-opal,3060.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм CRI70 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-#-#-#-#-3000k-opal,2850.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм CRI70 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-#-extra-#-#-5000k-opal,3370.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Экстра CRI70 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-Ekstra-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-#-extra-#-#-4000k-opal,3370.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Экстра CRI70 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-Ekstra-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-#-extra-#-#-3000k-opal,3130.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Экстра CRI70 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-Ekstra-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-#-#-#-#-5000k-opal,4400.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм CRI70 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-#-#-#-#-4000k-opal,4400.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм CRI70 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-#-#-#-#-3000k-opal,4090.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм CRI70 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Экстра CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-#-extra-#-#-5000k-opal,4930.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Экстра CRI70 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-Ekstra-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Экстра CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-#-extra-#-#-4000k-opal,4930.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Экстра CRI70 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-Ekstra-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Экстра CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-#-extra-#-#-3000k-opal,4580.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Экстра CRI70 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-Ekstra-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-40-1000mm-#-#-#-#-5000k-opal,6230.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм CRI70 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-40-1000mm-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-40-1000mm-#-#-#-#-4000k-opal,6230.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм CRI70 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-40-1000mm-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-40-1000mm-#-#-#-#-3000k-opal,5790.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм CRI70 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-40-1000mm-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-500mm-#-eko-#-#-5000k-opal,1550.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм Эко CRI70 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-500mm-Eko-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-500mm-#-eko-#-#-4000k-opal,1550.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм Эко CRI70 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-500mm-Eko-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-500mm-#-eko-#-#-3000k-opal,1440.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм Эко CRI70 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-500mm-Eko-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-#-eko-#-#-5000k-opal,2270.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Эко CRI70 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-Eko-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-#-eko-#-#-4000k-opal,2270.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Эко CRI70 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-Eko-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-#-eko-#-#-3000k-opal,2110.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Эко CRI70 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-Eko-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-#-eko-#-#-5000k-opal,3040.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Эко CRI70 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-Eko-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-#-eko-#-#-4000k-opal,3040.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Эко CRI70 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-Eko-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-#-eko-#-#-3000k-opal,2830.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Эко CRI70 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-Eko-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-1000mm-#-eko-#-#-5000k-opal,1600.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-1000mm-Eko-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-1000mm-#-eko-#-#-4000k-opal,1600.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-1000mm-Eko-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-1000mm-#-eko-#-#-3000k-opal,1490.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-1000mm-Eko-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-#-eko-#-#-5000k-opal,3040.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-Eko-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-#-eko-#-#-4000k-opal,3040.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-Eko-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-#-eko-#-#-3000k-opal,2830.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-Eko-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-#-eko-#-#-5000k-opal,4370.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-Eko-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-#-eko-#-#-4000k-opal,4370.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-Eko-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-#-eko-#-#-3000k-opal,4060.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-Eko-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-40-1000mm-#-eko-#-#-5000k-opal,5350.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм Эко CRI70 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-40-1000mm-Eko-CRI70-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-40-1000mm-#-eko-#-#-4000k-opal,5350.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм Эко CRI70 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-40-1000mm-Eko-CRI70-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-40-1000mm-#-eko-#-#-3000k-opal,4980.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм Эко CRI70 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-40-1000mm-Eko-CRI70-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-500mm-cri80-#-#-#-5000k-opal,1460.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм CRI80 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-500mm-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-500mm-cri80-#-#-#-4000k-opal,1460.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм CRI80 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-500mm-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-500mm-cri80-#-#-#-3000k-opal,1360.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм CRI80 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-500mm-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-cri80-#-#-#-5000k-opal,2130.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм CRI80 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-cri80-#-#-#-4000k-opal,2130.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм CRI80 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-cri80-#-#-#-3000k-opal,1980.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм CRI80 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-cri80-extra-#-#-5000k-opal,2290.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Экстра CRI80 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-Ekstra-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-cri80-extra-#-#-4000k-opal,2290.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Экстра CRI80 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-Ekstra-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-cri80-extra-#-#-3000k-opal,2130.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Экстра CRI80 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-Ekstra-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-cri80-#-#-#-5000k-opal,2850.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм CRI80 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-cri80-#-#-#-4000k-opal,2850.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм CRI80 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-cri80-#-#-#-3000k-opal,2650.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм CRI80 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-cri80-extra-#-#-5000k-opal,3070.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Экстра CRI80 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-Ekstra-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-cri80-extra-#-#-4000k-opal,3070.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Экстра CRI80 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-Ekstra-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-cri80-extra-#-#-3000k-opal,2860.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Экстра CRI80 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-Ekstra-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-1000mm-cri80-#-#-#-5000k-opal,1510.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм CRI80 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-1000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-1000mm-cri80-#-#-#-4000k-opal,1510.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм CRI80 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-1000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-1000mm-cri80-#-#-#-3000k-opal,1400.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм CRI80 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-1000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-cri80-#-#-#-5000k-opal,2860.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм CRI80 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-cri80-#-#-#-4000k-opal,2860.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм CRI80 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-cri80-#-#-#-3000k-opal,2660.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм CRI80 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-cri80-extra-#-#-5000k-opal,3070.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Экстра CRI80 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-Ekstra-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-cri80-extra-#-#-4000k-opal,3070.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Экстра CRI80 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-Ekstra-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-cri80-extra-#-#-3000k-opal,2860.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Экстра CRI80 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-Ekstra-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-cri80-#-#-#-5000k-opal,4110.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм CRI80 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-cri80-#-#-#-4000k-opal,4110.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм CRI80 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-cri80-#-#-#-3000k-opal,3820.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм CRI80 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Экстра CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-cri80-extra-#-#-5000k-opal,4490.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Экстра CRI80 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-Ekstra-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Экстра CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-cri80-extra-#-#-4000k-opal,4490.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Экстра CRI80 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-Ekstra-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Экстра CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-cri80-extra-#-#-3000k-opal,4180.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Экстра CRI80 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-Ekstra-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-40-1000mm-cri80-#-#-#-5000k-opal,5670.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм CRI80 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-40-1000mm-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-40-1000mm-cri80-#-#-#-4000k-opal,5670.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм CRI80 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-40-1000mm-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-40-1000mm-cri80-#-#-#-3000k-opal,5270.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм CRI80 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-40-1000mm-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-500mm-cri80-eko-#-#-5000k-opal,1440.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм Эко CRI80 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-500mm-Eko-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-500mm-cri80-eko-#-#-4000k-opal,1440.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм Эко CRI80 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-500mm-Eko-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-500mm-cri80-eko-#-#-3000k-opal,1340.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 500мм Эко CRI80 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-500mm-Eko-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-cri80-eko-#-#-5000k-opal,2120.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Эко CRI80 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-Eko-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-cri80-eko-#-#-4000k-opal,2120.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Эко CRI80 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-Eko-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-15-500mm-cri80-eko-#-#-3000k-opal,1970.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 15 500мм Эко CRI80 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-15-500mm-Eko-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-cri80-eko-#-#-5000k-opal,2830.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Эко CRI80 5000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-Eko-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-cri80-eko-#-#-4000k-opal,2830.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Эко CRI80 4000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-Eko-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-500mm-cri80-eko-#-#-3000k-opal,2630.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 500мм Эко CRI80 3000К Опал,0.200000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-500mm-Eko-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-1000mm-cri80-eko-#-#-5000k-opal,1490.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-1000mm-Eko-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-1000mm-cri80-eko-#-#-4000k-opal,1490.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-1000mm-Eko-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-10-1000mm-cri80-eko-#-#-3000k-opal,1390.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 10 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-10-1000mm-Eko-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-cri80-eko-#-#-5000k-opal,2830.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-Eko-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-cri80-eko-#-#-4000k-opal,2830.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-Eko-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-20-1000mm-cri80-eko-#-#-3000k-opal,2630.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 20 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-20-1000mm-Eko-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-cri80-eko-#-#-5000k-opal,4060.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-Eko-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-cri80-eko-#-#-4000k-opal,4060.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-Eko-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-30-1000mm-cri80-eko-#-#-3000k-opal,3780.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 30 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-30-1000mm-Eko-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,PD-promled-t_line_slim-40-1000mm-cri80-eko-#-#-5000k-opal,4975.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм Эко CRI80 5000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-40-1000mm-Eko-CRI80-5000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,PD-promled-t_line_slim-40-1000mm-cri80-eko-#-#-4000k-opal,4975.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм Эко CRI80 4000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-40-1000mm-Eko-CRI80-4000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,PD-promled-t_line_slim-40-1000mm-cri80-eko-#-#-3000k-opal,4630.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,34.000000000000,41.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Слим 40 1000мм Эко CRI80 3000К Опал,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ3,0.960000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Slim-40-1000mm-Eko-CRI80-3000K-Opal/,"Особенности серии: компактные габариты и малый вес; возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа. слева или с обеих сторон); два типоразмера — 500 и 1000 мм; модификации «Эко» и «Экстра»."
