,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 5 M 500/150мм CRI80 3000К,PD-promled-toll_m-5-500_150mm-#-#-#-#-3000k-360gr,690.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,500.000000000000,5.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 5 M 500/150мм CRI80 3000К,8.700000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-5-M-500-150mm-3000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 5 M 500/150мм CRI80 4000К,PD-promled-toll_m-5-500_150mm-#-#-#-#-4000k-360gr,740.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,500.000000000000,5.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 5 M 500/150мм CRI80 4000К,8.700000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-5-M-500-150mm-4000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 5 M 500/150мм CRI80 5000К,PD-promled-toll_m-5-500_150mm-#-#-#-#-5000k-360gr,740.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,500.000000000000,5.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 5 M 500/150мм CRI80 5000К,8.700000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-5-M-500-150mm-5000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 10 M 500/150мм CRI80 3000К,PD-promled-toll_m-10-500_150mm-#-#-#-#-3000k-360gr,1330.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,500.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 10 M 500/150мм CRI80 3000К,8.700000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-10-M-500-150mm-3000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 10 M 500/150мм CRI80 4000К,PD-promled-toll_m-10-500_150mm-#-#-#-#-4000k-360gr,1430.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,500.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 10 M 500/150мм CRI80 4000К,8.700000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-10-M-500-150mm-4000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 10 M 500/150мм CRI80 5000К,PD-promled-toll_m-10-500_150mm-#-#-#-#-5000k-360gr,1430.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,500.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 10 M 500/150мм CRI80 5000К,8.700000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-10-M-500-150mm-5000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 5 M 1000/150мм CRI80 3000К,PD-promled-toll_m-5-1000_150mm-#-#-#-#-3000k-360gr,690.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1000.000000000000,5.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 5 M 1000/150мм CRI80 3000К,16.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-5-M-1000-150mm-3000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 5 M 1000/150мм CRI80 4000К,PD-promled-toll_m-5-1000_150mm-#-#-#-#-4000k-360gr,740.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1000.000000000000,5.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 5 M 1000/150мм CRI80 4000К,16.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-5-M-1000-150mm-4000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 5 M 1000/150мм CRI80 5000К,PD-promled-toll_m-5-1000_150mm-#-#-#-#-5000k-360gr,740.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1000.000000000000,5.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 5 M 1000/150мм CRI80 5000К,16.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-5-M-1000-150mm-5000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 10 M 1000/300мм CRI80 3000К,PD-promled-toll_m-10-1000_300mm-#-#-#-#-3000k-360gr,1360.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1000.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 10 M 1000/300мм CRI80 3000К,14.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-10-M-1000-300mm-3000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 10 M 1000/300мм CRI80 4000К,PD-promled-toll_m-10-1000_300mm-#-#-#-#-4000k-360gr,1460.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1000.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 10 M 1000/300мм CRI80 4000К,14.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-10-M-1000-300mm-4000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 10 M 1000/300мм CRI80 5000К,PD-promled-toll_m-10-1000_300mm-#-#-#-#-5000k-360gr,1460.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1000.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 10 M 1000/300мм CRI80 5000К,14.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-10-M-1000-300mm-5000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 1000/500мм CRI80 3000К,PD-promled-toll_m-15-1000_500mm-#-#-#-#-3000k-360gr,2020.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1000.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 1000/500мм CRI80 3000К,12.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-15-M-1000-500mm-3000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 1000/500мм CRI80 4000К,PD-promled-toll_m-15-1000_500mm-#-#-#-#-4000k-360gr,2170.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1000.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 1000/500мм CRI80 4000К,12.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-15-M-1000-500mm-4000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 1000/500мм CRI80 5000К,PD-promled-toll_m-15-1000_500mm-#-#-#-#-5000k-360gr,2170.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1000.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 1000/500мм CRI80 5000К,12.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-15-M-1000-500mm-5000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 1500/500мм CRI80 3000К,PD-promled-toll_m-15-1500_500mm-#-#-#-#-3000k-360gr,2020.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1500.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 1500/500мм CRI80 3000К,20.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-15-M-1500-500mm-3000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 1500/500мм CRI80 4000К,PD-promled-toll_m-15-1500_500mm-#-#-#-#-4000k-360gr,2170.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1500.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 1500/500мм CRI80 4000К,20.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-15-M-1500-500mm-4000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 1500/500мм CRI80 5000К,PD-promled-toll_m-15-1500_500mm-#-#-#-#-5000k-360gr,2170.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1500.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 1500/500мм CRI80 5000К,20.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-15-M-1500-500mm-5000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 1500/1000мм CRI80 3000К,PD-promled-toll_m-30-1500_1000mm-#-#-#-#-3000k-360gr,4050.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1487.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 1500/1000мм CRI80 3000К,13.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-30-M-1500-1000mm-3000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 1500/1000мм CRI80 4000К,PD-promled-toll_m-30-1500_1000mm-#-#-#-#-4000k-360gr,4350.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1487.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 1500/1000мм CRI80 4000К,13.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-30-M-1500-1000mm-4000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 1500/1000мм CRI80 5000К,PD-promled-toll_m-30-1500_1000mm-#-#-#-#-5000k-360gr,4350.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1487.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 1500/1000мм CRI80 5000К,13.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-30-M-1500-1000mm-5000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 2000/500мм CRI80 3000К,PD-promled-toll_m-15-2000_500mm-#-#-#-#-3000k-360gr,2020.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,2004.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 2000/500мм CRI80 3000К,29.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-15-M-2000-500mm-3000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 2000/500мм CRI80 4000К,PD-promled-toll_m-15-2000_500mm-#-#-#-#-4000k-360gr,2170.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,2004.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 2000/500мм CRI80 4000К,29.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-15-M-2000-500mm-4000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 2000/500мм CRI80 5000К,PD-promled-toll_m-15-2000_500mm-#-#-#-#-5000k-360gr,2170.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,2004.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 15 M 2000/500мм CRI80 5000К,29.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-15-M-2000-500mm-5000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 2000/1000мм CRI80 3000К,PD-promled-toll_m-30-2000_1000mm-#-#-#-#-3000k-360gr,4050.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1991.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 2000/1000мм CRI80 3000К,22.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-30-M-2000-1000mm-3000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 2000/1000мм CRI80 4000К,PD-promled-toll_m-30-2000_1000mm-#-#-#-#-4000k-360gr,4350.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1991.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 2000/1000мм CRI80 4000К,22.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-30-M-2000-1000mm-4000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 2000/1000мм CRI80 5000К,PD-promled-toll_m-30-2000_1000mm-#-#-#-#-5000k-360gr,4350.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1991.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 2000/1000мм CRI80 5000К,22.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-30-M-2000-1000mm-5000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 50 M 2000/1500мм CRI80 3000К,PD-promled-toll_m-50-2000_1500mm-#-#-#-#-3000k-360gr,6700.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1987.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 50 M 2000/1500мм CRI80 3000К,16.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-50-M-2000-1500mm-3000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 50 M 2000/1500мм CRI80 4000К,PD-promled-toll_m-50-2000_1500mm-#-#-#-#-4000k-360gr,7200.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1987.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 50 M 2000/1500мм CRI80 4000К,16.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-50-M-2000-1500mm-4000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 50 M 2000/1500мм CRI80 5000К,PD-promled-toll_m-50-2000_1500mm-#-#-#-#-5000k-360gr,7200.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,1987.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 50 M 2000/1500мм CRI80 5000К,16.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-50-M-2000-1500mm-5000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 3000/1000мм CRI80 3000К,PD-promled-toll_m-30-3000_1000mm-#-#-#-#-3000k-360gr,4050.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,3004.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 3000/1000мм CRI80 3000К,38.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-30-M-3000-1000mm-3000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 3000/1000мм CRI80 4000К,PD-promled-toll_m-30-3000_1000mm-#-#-#-#-4000k-360gr,4350.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,3004.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 3000/1000мм CRI80 4000К,38.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-30-M-3000-1000mm-4000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 3000/1000мм CRI80 5000К,PD-promled-toll_m-30-3000_1000mm-#-#-#-#-5000k-360gr,4350.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,3004.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 30 M 3000/1000мм CRI80 5000К,38.000000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-30-M-3000-1000mm-5000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 50 M 3000/1500мм CRI80 3000К,PD-promled-toll_m-50-3000_1500mm-#-#-#-#-3000k-360gr,6700.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,2991.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 50 M 3000/1500мм CRI80 3000К,31.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-50-M-3000-1500mm-3000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 50 M 3000/1500мм CRI80 4000К,PD-promled-toll_m-50-3000_1500mm-#-#-#-#-4000k-360gr,7200.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,2991.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 50 M 3000/1500мм CRI80 4000К,31.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-50-M-3000-1500mm-4000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 50 M 3000/1500мм CRI80 5000К,PD-promled-toll_m-50-3000_1500mm-#-#-#-#-5000k-360gr,7200.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,2991.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 50 M 3000/1500мм CRI80 5000К,31.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-50-M-3000-1500mm-5000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 60 M 3000/2000мм CRI80 3000К,PD-promled-toll_m-60-3000_2000mm-#-#-#-#-3000k-360gr,8140.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,2981.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 60 M 3000/2000мм CRI80 3000К,25.300000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-60-M-3000-2000mm-3000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 60 M 3000/2000мм CRI80 4000К,PD-promled-toll_m-60-3000_2000mm-#-#-#-#-4000k-360gr,8750.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,2981.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 60 M 3000/2000мм CRI80 4000К,25.300000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-60-M-3000-2000mm-4000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
Светодиодный светильник ПромЛед Толл 60 M 3000/2000мм CRI80 5000К,PD-promled-toll_m-60-3000_2000mm-#-#-#-#-5000k-360gr,8750.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,250.000000000000,2981.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Толл 60 M 3000/2000мм CRI80 5000К,25.300000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Toll-60-M-3000-2000mm-5000K/,"Серия парковых светодиодных светильников для освещения скверов. зон отдыха. парков. набережных. общественных пространств и дворовых территорий. Особенности серии: мощностной ряд: 5-60 Вт. световой поток до 9100 лм. световая отдача до 152 лм/Вт. коэффициент пульсации ≤ 1%."
